# Установка ChipLet

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Рожковые гаечные ключи

- шестигранный ключ;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками ограждением шпинделя вверх и рукояткой дрели вправо. Снимите ограждение шпинделя с помощью рожкового гаечного ключа.

2. Снимите со шпинделя кольцо глубины с помощью двух рожковых гаечных ключей.

3. Снимите крышку перед храповым механизмом с помощью шестигранного ключа. Затяните винт в храповом механизме и вытяните храповый механизм.

4. Снимите упорный подшипник из дрели с помощью шестигранного ключа.

5. Замените упорный подшипник на ChipLet. Затяните ChipLet с помощью шестигранного ключа.

6. Установите храповый механизм назад в первоначальное положение. Установите крышку перед храповым механизмом и затяните крышку с помощью винта.

7. Выполните действия 6–8 из раздела «Монтаж дрели».