# Velocidade

Uma engrenagem bipartida pode ser posicionada em duas posições diferentes em relação à carcaça do motor da furadeira. Girá-la a 180 graus muda a velocidade, como mostra a figura abaixo. Para obter mais informações, consulte a seção “Mudança de velocidade”.

As marcas na carcaça da engrenagem bipartida indicam as relações. As marcas na carcaça da engrenagem bipartida mais próximas da carcaça do motor da furadeira indicam a relação real. Veja a figura abaixo.

A combinação de carcaça do motor, engrenagem bipartida e cabeçote determina a velocidade do eixo. Escolha entre as combinações disponíveis de carcaças do motor, engrenagens bipartidas e cabeçotes, indicadas na tabela abaixo para obter o RPM desejado.

| Carcaça do motor | Engrenagem bipartida | Cabeçote
--- | --- | --- | ---
RPM | Nº de encomenda | Nº de encomenda | Nº de encomenda
220 | 4141 0888 90 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
350 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 94 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93