# Montera indexstoppmuttern

Med indexstoppmuttern är produkten anpassad för borrning och försänkning av ett hål med stor precision i en enda operation.

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Rörmutter

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummidynor.

2. Ta bort spindelskyddet från spindeln.

3. Ta bort djupringen från spindeln med hjälp av två hylsnycklar.

4. Montera indexstoppmuttern på spindeln för hand.

   VARNING

   Indexstoppmuttern måste placeras rätt enligt illustrationerna. Om den placeras upp och ned, kommer hela produkten att skadas svårt under användning.

   Observera att det finns 4 metallflikar inuti muttern. Dessa flikar behövar passas in i de 4 motsvarande räfflorna på spindeln när muttern anbringas.