# Operação da broca

Para iniciar a perfuração... | pressione o botão Start (Partida).
Para parar a perfuração e retrair o eixo na posição inicial... | pressione o botão Retract (Retrair).
Para desligar o motor em caso de emergência... | pressione o botão de parada de emergência.
Para restabelecer a parada de emergência e restaurar a operação normal... | Desconecte a mangueira de ar. Pressione o botão de emergência e reconecte a mangueira de ar para restabelecer o sistema lógico pneumático.