# Hlavní součásti a funkce

Pozice | Komponenta | Funkce
--- | --- | ---
1 | Vřeteno | Hlavní otáčející se díl vrtačky.
2 | Kryt vřetena | Chrání operátora před otáčejícím se vřetenem. Zajišťuje chlazení vrtáku chladicí kapalinou.
3 | Hlava | Přenáší točivý moment a posuv z motoru na vřeteno.
4 | Podávací kazeta | Definuje rychlost posuvu vřetena. Je měřena v palcích na otáčku (IPR) nebo v milimetrech na otáčku (mm/ot.).
5 | Pneumatická logická jednotka | Řídí vrtačku.
6 | Rozdělovací převod | Definuje rotační rychlost. Je měřena v otáčkách za minutu (ot./min).
7 | Pouzdro motoru (motor s redukčním převodem) | Zajišťuje energii a otáčení vřetena. Definuje rozsah rychlosti (ot./min).
8 | Ventil motoru | Dodává tok vzduchu do turbíny motoru.
9 | Čítač | Počítá počet vyvrtaných otvorů (volitelná součást).
10 | Spouštěcí tlačítko | Spouští motor a aktivuje mechanizmus posuvu a otáčení vrtačky. Po uvolnění tlačítka motor dále běží. Jakmile vřeteno dosáhne předem nastavené hloubky vrtu, vrátí se automaticky do startovní polohy a motor se vypne.
11 | Zatahovací tlačítko | Vrátí vřeteno do výchozí polohy kdykoliv během cyklu vrtání. Po zatažení se motor automaticky vypne.
12 | Uvolňovací tlačítko | Uvolní patku soustřední upínací kleštiny nebo indexovací zařízení (přední část poháněná vzduchem). Platí, pouze pokud je nainstalována přední část.
13 | Tlačítko přerušení | Dočasně vrtačku zastaví. Vrtací cyklus pokračuje po stisknutí spouštěcího tlačítka. Tlačítko přerušení se také používá při nastavování vrtačky a hloubky vrtání.
14 | Tlačítko nouzového zastavení | Vypne přívod vzduchu do motoru a zastaví vřeteno kdykoliv během vrtacího cyklu. Po stisknutí tlačítko nouzového zastavení zůstane v zajištěné poloze. Před ručním resetováním tlačítka nouzového zastavení odpojte vrtačku od přívodu vzduchu. Poté vrtačku znovu připojte k přívodu vzduchu a restartujte ji.