# Inštalácia vrtáka

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Otvorené kľúče

- Imbusový kľúč

1. Vrták upevnite v zveráku gumenými podložkami, s jednotkou Air Logic dole a rukoväťou vrtáka vpravo.

2. Ak sa používa, inštalujte krúžok počiatočnej polohy na vreteno a premiestnite ho na miesto. Utiahnite krúžok počiatočnej polohy imbusovým kľúčom.

3. Nainštalujte vreteno do objímky vretena zhora. Otáčajte vreteno proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vreteno podávali pomocou otvoreného kľúča.

4. Nasaďte vrták do vretena. Umiestnite otvorené kľúče na objímku vretena a základňu korunky vrtáka, aby sa neotáčali. Utiahnite spoj. Nasaďte prednú časť na korunku vrtáka. Otáčajte prednú časť proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju zaistili na konektore.

5. Uvoľnite vrták a preklopte ho. Upnite vrták vo zveráku.

6. Nainštalujte krúžok hĺbky na vreteno a premiestnite ho na jeho miesto. Utiahnite krúžok hĺbky dvomi otvorenými kľúčmi.

7. Nasaďte chránič vretena na vreteno. Zaistite chránič vretena otvoreným kľúčom.

8. Pripevnite mazaciu hlavicu pre vzduchovú hadicu ku konektoru naboku ventilu motora. Pripojte vzduchovú hadicu k mazacej hlavici. Vykonajte funkčnú skúšku tlačidla núdzového zastavenia:

   1. Stlačte tlačidlo Štart.

   2. Stlačte tlačidlo núdzového zastavenia tak, aby zapadlo do svojej polohy. Prívod vzduchu k motoru sa vypne a vreteno sa zastaví.

   3. Odpojte vzduchovú hadicu.

   4. Vytiahnite tlačidlo núdzového zastavenia, aby ste ho resetovali.