# Работа с дрелью

Чтобы начать сверление,.. | нажмите кнопку запуска.
Чтобы остановить сверление и втянуть шпиндель в начальное положение,.. | нажмите кнопку втягивания.
Чтобы отключить двигатель в аварийной ситуации,.. | нажмите кнопку аварийного останова.
Чтобы снять аварийную блокировку и вернуться в обычный режим работы,.. | Отсоедините шланг подачи воздуха. Отожмите кнопку аварийного останова и снова подсоедините шланг подачи воздуха, чтобы перезапустить пневматический логический блок.