# Changement de broche

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clés à fourche

- Clé Allen

1. Serrer la perceuse dans un étau équipé de garnitures en caoutchouc, le protège-broche tourné vers le haut et la poignée de la perceuse vers la droite. Déposer le protège-broche à l'aide d'une clé à fourche.

2. Retirer la bague de profondeur de la broche à l'aide de deux clés à fourche.

3. Desserrer la perceuse et la retourner. Serrer la perceuse dans l'étau.

4. Déposer la partie frontale et le foret à l'aide de clés à fourche.

5. Tourner la broche dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à fourche pour la déposer.

6. Le cas échéant, déposer la bague de position de départ à l'aide d'une clé Allen.

7. Effectuer les étapes 2 à 8 du chapitre « Installation de la perceuse ».