# Rýchlosť podávania

Podávacia kazeta dokáže obvykle definovať dve rôzne rýchlosti podávania. Otočením podávacej kazety o 180 stupňov môžete zmeniť rýchlosť podávania, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Rýchlosť podávania vrtáka sa musí vyvažovať s otáčkami vretena. Na získanie požadovanej rýchlosti podávania vyberte dostupné kombinácie rýchlosti podávania v tabuľke nižšie.

Nová podávacia kazeta
Stará podávacia kazeta

|  | Podávacia kazeta
--- | --- | ---
IPR | mm/ot. | Objednávacie č.
0,0007 | 0,017 | 4141 0428 95
0,0011 | 0,028 | 4141 0428 91
0,0015 | 0,038 | 4141 0428 96
0,0021 | 0,054 | 4141 0428 97
0,0028 | 0,071 | 4141 0428 93
0,0037 | 0,093 | 4141 0428 94
0,0045 | 0,115 | 4141 0428 93
0,0052 | 0,13 | 4141 0428 97
0,0059 | 0,15 | 4141 0428 96
0,0064 | 0,16 | 4141 0428 91
0,0068 | 0,17 | 4141 0428 95