# Antes de la operación de perforación

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

No utilice la herramienta si el indizador no está correctamente bloqueado. La falta de bloqueo de una herramienta puede provocar su giro y causar daños a la propiedad y lesiones corporales.

- Asegúrese de que el pasador de bloqueo esté alineado con la superficie de la tuerca con un nivel de tolerancia inferior a 0,3 mm por encima de la superficie.

Deben cumplirse las siguientes condiciones antes de utilizar el taladro:

- Manguera de aire conectada al taladro

- Parte delantera bloqueada en el dispositivo

Compruebe del botón de parada de emergencia de la manera siguiente:

1. Pulse el botón de arranque.

2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. Se apaga el suministro de aire al motor y el eje se detiene.

3. Desconecte la manguera de aire.

4. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo.

5. Vuelva a conectar la manguera de aire.

Realice lo siguiente antes de la operación de perforación:

1. Bloquee la herramienta en el portapiezas.

2. Pulse el botón (A o B) para liberar el indexador y ajustar la posición de la herramienta.

3. Libere el botón para bloquear en posición.

4. Compruebe que el pasador de bloqueo en el indexador esté nivelado con la superficie de la tuerca.

5. Balancee la herramienta de lado a lado para confirmar que la herramienta está bloqueada en su posición.