# Počítadlo

Prehľad

Poz | Diel | Funkcia
--- | --- | ---
A | Displej | Zobrazuje hodnoty a nastavenia.
B | Spínač doľava (SW-L) | Stanovuje hodnoty alebo nastavenia. Zobrazuje informácie na displeji a tiež sa používa s tlačidlom SW-R na zmenu hodnôt alebo nastavení.
C | Červeno-žltá LED | Zobrazuje alarmy.
D | Magnetický spínač doprava (SW-R) | Mení hodnoty alebo nastavenia. Aktivuje sa magnetom a používa sa s tlačidlom SW-L.
E | Zelená LED | Zobrazuje alarmy.

Batéria

Použite batériu CR2450N.

Používateľský režim

Keď stlačíte tlačidlo SW-L, zobrazí sa nasledujúca informácia. Na prepínanie medzi informáciami stlačte tlačidlo, zatiaľ čo sa zobrazuje predchádzajúca informácia.

Kód | Informácie
--- | ---
CNT TOOL | Počet otvorov vyvŕtaných korunkou vrtáka. Počíta nadol od nastavenej hodnoty.
CNT SERV | Počet otvorov vyvŕtaných s PFD. Počíta nadol od nastavenej hodnoty.
DRL DLAY | Sekundy pre pohyb vrtáka predtým, ako ho počítadlo rozpozná ako vyvŕtaný otvor. Oneskorí PFD, ak má funkciu rýchleho postupu, v opačnom prípade započíta počítadlo pohyb rýchleho postupu ako vyvŕtaný otvor.
CNT GLOB | Celkový počet otvorov vyvŕtaných s PFD. Počítanie nahor.
CNT TIME | Počet hodín vŕtania s PFD.
VAL TOOL MX | Naprogramované hodnoty maximálnych otvorov vyvŕtaných korunkou vrtáka. CNT TOOL počíta nadol od tejto hodnoty.
VAL SERV MX | Naprogramované hodnoty maximálnych otvorov vyvŕtaných s ADU pred údržbou. CNT SERV počíta nadol od tejto hodnoty.
ALM TOOL | Hodnota alarmu, 6 % počtu naprogramovaného pre nástroj. Hodnota, pri ktorej počítadlo vydá alarm, že nastal čas pre výmenu korunky vrtáka.
ALM SERV | Hodnota alarmu, 6 % počtu naprogramovaného pre údržbu ADU. Hodnota, pri ktorej počítadlo vydá alarm, že nastal čas pre výmenu ADU.
BATTERY VOLTAGE | Percento zostávajúcej batérie. Minimálne 1,9 V.

Zmena nastavenia a hodnoty

Na zmenu nastavení a hodnôt pre počítadlo sa majú používať obidve tlačidlá SW-L a SW-R.

Pre vstup do režimu nastavenia stlačte tlačidlo SW-L a súčasne držte magnet nad tlačidlom SW-R . Tlačidlo SW-L potom použite na prechádzanie hodnotami, ktoré je možné zmeniť, a na úpravu číslic. Tlačidlo SW-R sa používa ako tlačidlo OK a Ďalej (musí sa to realizovať do niekoľkých sekúnd). Vidno to aj v dolnej časti obrazovky.

Kód používaný na úpravu hodnôt | Upravuje sa
--- | ---
RST TOOL | Vynuluje počítadlo CNT TOOL a vymaže alarmy.
RST SERV | Vynuluje počítadlo CNT SERV a vymaže alarmy.
PRG TOOL | Naprogramuje hodnotu VAL TOOL MX pre CNT TOOL.
PRG SERV | Naprogramuje hodnotu VAL TOOL MX pre CNT SERV.
PRG DLY | Naprogramuje DRL DLAY.
REPL BAT | Zabezpečí počítadlo pred výmenou batérie.

Vývojový diagram spôsobu fungovania počítadla.

Alarm

Nasledujúce alarmy možno vidieť na LED počítadla, červeno-žltom a zelenom.

Zelená LED | Žltá LED | Červená LED | Význam alarmov
--- | --- | --- | ---
Blikanie |  |  | Zistené vŕtanie.
Blikanie | Blikanie |  | Varovanie týkajúce sa menej ako 6 % pre ALM TOOL alebo ALM SERV počas vŕtania.
| Blikanie |  | Varovanie týkajúce sa menej ako 6 % pre ALM TOOL alebo ALM SERV.
Blikanie |  | Blikanie | Počas vŕtania sú prekročené limity CNT TOOL alebo CNT SERV.
|  | Blikanie | Sú prekročené limity CNT TOOL alebo CNT SERV.
Blikanie | Blikanie | Blikanie | Slabá batéria počas vŕtania.
| Blikanie | Blikanie | Slabá batéria.
|  | Rýchle blikanie | Potrebná výmena batérie.

Inštalácia počítadla

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Torxový kľúč

1. Imbusovým kľúčom odskrutkujte skrutky upevňujúce kryt systému Air logic.

2. Zložte kryt.

3. Pripojte kábel ku kontaktu na zadnej časti počítadla.

4. Určite vzdialenosti medzi počítadlom a systémom Air logic. Nainštalujte počítadlo a utiahnite ho skrutkami pomocou torxového kľúča.

   Uistite sa, že kábel nie je stlačený.

5. Nasaďte kryt systému Air logic späť do pôvodnej polohy a utiahnite ho skrutkami pomocou imbusového kľúča.

6. Ak chcete začať používať počítadlo, stlačte tlačidlo SW-L.