# Posición de inicio y profundidad de taladro

Utilizando anillos de parada puede definir los siguientes parámetros:

- Posición de inicio de la broca

- Profundidad de taladro

Pos. | Pieza | Función
--- | --- | ---
1 | Anillo de posición de inicio (no necesario) | Define la posición de inicio para el taladrado. Permite la colocación rápida de la broca a la distancia de seguridad de la superficie predefinida. La posición de inicio puede ajustarse.
2 | Posición de inicio | Controla la posición de inicio para el taladrado. Una vez que el anillo de la posición inicial llegue al muelle de disco en su posición de origen, el motor se desconectará. NOTA: Si la posición de inicio del anillo no se usa, el motor se apaga cuando la parte inferior del eje llegue al muelle de disco en su posición de inicio.
3 | Anillo de profundidad | Define la profundidad del taladro.
4 | Posición de profundidad | Controla la profundidad del taladro. Una vez que el anillo de profundidad llegue a la superficie de tope, el eje se retrae a su posición de inicio. El motor se apaga automáticamente después de cada retracción.

Calcula la profundidad de perforación

Puede calcular la distancia entre el anillo de profundidad y el cabezal de taladro (dimensión L en la figura) para obtener la carrera deseada D de acuerdo con la fórmula siguiente:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (pulg) = D (pulg) +0,98 pulg