# PFD1100RA-JEC000N

## Positive feed drill

# Ürün Bilgisi

# Genel Bilgi

UYARI

Maddi Hasar veya Ağır Yaralanma Riski

Aleti kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Tüm talimatlara uymamak, elektrik çarpmasına, yangına, maddi hasara ve/veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

- Sistemin farklı parçalarıyla birlikte sunulan tüm Güvenlik Bilgilerini okuyun.

- Sistemin farklı parçalarının montajına, kullanımına ve bakımına yönelik tüm Ürün Talimatlarını okuyun.

- Sistem ve içindeki parçalara ilişkin tüm yerel olarak yasal güvenlik düzenlemelerini okuyun.

- Tüm Güvenlik Bilgilerini ve talimatlarını ileride kullanmak için saklayın.

Bu Bölümde

- Güvenlik Sinyal Kelimeleri
- Garanti
- ServAid
- Web sitesi
- Güvenlik Veri Sayfaları MSDS/SDS
- Menşei Ülke
- Boyutsal Çizimler

# Güvenlik Sinyal Kelimeleri

Tehlike, Uyarı, Dikkat ve İkaz güvenlik sinyal kelimeleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

TEHLİKE | TEHLİKE önlem alınmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olacak tehlikeli bir durumu bildirir.
UYARI | UYARI önlem alınmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu bildirir.
DİKKAT | DİKKAT, güvenlik uyarısı sembolü ile birlikte kullanıldığında, önlem alınmadığı taktirde ufak veya orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu bildirir.
İKAZ | İKAZ, kişisel yaralanma ile ilişkili olmayan uygulamaları bildirmek için kullanılır.

# Garanti

- Ürün garantisi ürün kullanıma alındıktan 12 ay sonra sona erecek olmakla birlikte her türlü şart altında teslimatı takip eden 13 ay sonunda sona erecektir.

- Parçalar üzerindeki normal yıpranma ve aşınma garantiye dahil değildir.

  - Normal yıpranma ve aşınma, o periyot (zaman, çalışma saati veya başka bir şekilde ifade edilen) için uygun standart alet bakımı sırasında bir parça değişimini veya başka bir ayar/revizyonu gerektiren yıpranma ve aşınmadır.

- Ürün garantisi aletin ve bileşen parçalarının doğru kullanımı, bakımı ve onarımına bağlıdır.

- Garanti periyodu sırasında yetersiz bakım ya da Atlas Copco veya Onaylı Servis Ortakları dışındaki taraflarca yapılan bakımın bir sonucu olarak parçalarda oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.

- Alet parçalarının zarar görmesini veya tahrip olmasını önlemek için, alete önerilen bakım programlarına göre bakım yapın ve doğru talimatları izleyin.

- Garanti onarımları sadece Atlas Copco atölyelerinde veya Onaylı Servis Ortakları tarafından yapılır.

Atlas Copco ToolCoverkontratları yoluyla uzatılmış garanti ve modern önleyici bakım sunar. Daha fazla bilgi için Servis temsilcinize başvurun.

Elektrik motorları için:

- Garanti sadece elektrik motoru açılmamış olduğunda uygulanır.

# ServAid

ServAid, sürekli güncellenen ve aşağıdakiler gibi Teknik Bilgileri içeren bir portaldır:

- - Düzenleyici ve Güvenlik Bilgileri

- Teknik Veriler

- Montaj, Kullanım ve Servis Talimatları

- Yedek Parça Listeleri

- Aksesuarlar

- Boyutsal Çizimler

Lütfen ziyaret edin: https://servaid.atlascopco.com.

Daha fazla Teknik Bilgi için lütfen yerel Atlas Copco temsilcinizle iletişim kurun.

# Web sitesi

Ürünlerimiz, Aksesuarlarımız, Yedek Parçalarımız ve Yayınlanmış Makalelerimizle ilgili bilgileri Atlas Copco web sitesinde bulabilirsiniz.

Lütfen ziyaret edin: www.atlascopco.com.

# Güvenlik Veri Sayfaları MSDS/SDS

Güvenlik Bilgi Formları Atlas Copco tarafından satılan kimyasal ürünleri açıklamaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen Atlas Copco web sitesine www.atlascopco.com/sds bakınız.

# Menşei Ülke

Lütfen Menşei Ülkeyi öğrenmek için ürün etiketindeki bilgilere bakın.

# Boyutsal Çizimler

Boyutsal Çizimlere Boyutsal Çizimler Arşivinde veya ServAid'de ulaşılabilir.

Lütfen ziyaret edin: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw veya https://servaid.atlascopco.com.

# Genel bakış

# Uygulamaları

Bu yüksek kaliteli, kullanımı kolay pnömatik Pozitif Beslemeli Matkap (PFD) çeşitli metallerde ve kompozitlerde delik açmak için kullanılabilir.

# Ana parçalar ve işlevler

Konum | Bileşen | Fonksiyon
--- | --- | ---
1 | Mil | Matkabın ana döner kısmı.
2 | Mil koruması | Operatörü dönen mile karşı korur. Matkap ucuna soğutucu sıvı gönderir.
3 | Kafa | Motordan gelen dönüş torkunu ve ilerlemeyi mile iletir.
4 | Besleme kaseti | Mil ilerleme hızını tanımlar. İnç / devir (IPR) veya milimetre / devir (mm/dev) olarak ölçülür.
5 | Hava mantığı | Matkabı çalıştırır.
6 | Ayrık dişli | Dönüş hızını tanımlar. Devir / dakika (RPM) olarak ölçülür.
7 | Motor muhafazası (dişli redüksiyonlu motor) | Mile gücü ve devri iletir. RPM aralığını belirler.
8 | Motor valfi | Türbin motoruna hava akışını iletir.
9 | Sayaç | Delinen deliklerin sayısını hesaplar (opsiyonel).
10 | Başlat düğmesi | Motoru çalıştırır ve matkap ilerlemesini ve dönüş mekanizmasını aktive eder. Motor düğme bırakılana kadar çalışmaya devam eder. Mil önceden belirlenen delme derinliğine eriştiğinde, otomatik olarak başlangıç konumuna geri döner ve motor durur.
11 | Geri çekme düğmesi | Mili delme işlemi sırasında istediğiniz zaman başlangıç konumuna geri alır. Geri çekme sonrasında motor otomatik olarak durur.
12 | Ayırma düğmesi | Eşmerkezli bilezik ayağını veya dizinleyiciyi (havayla çalıştırılan ön parçayı) serbest bırakır. Sadece ön kısım takılı olduğunda geçerlidir.
13 | Duraklatma düğmesi | Matkabı anlık olarak durdurur. Başlat düğmesine basıldıktan sonra delme işlemi devam eder. Duraklatma düğmesi matkabın ve delme derinliğinin ayarlanması sırasında da kullanılır.
14 | Acil durdurma düğmesi | Motora gelen hava beslemesini kapatır ve delme işlemi sırasında mili istenilen anda durdurur. Basıldığında, acil durdurma düğmesi bulunduğu konumda kilitlenir. Acil durdurma düğmesini manuel olarak sıfırlamadan önce matkabın hava besleme bağlantısını keser. Matkabı hava beslemesine bağlar ve matkabı yeniden çalıştırır.

# Teknik Ürün Verileri

Teknik Ürün Verileri ServAid veya Atlas Copco web sitesinde bulunabilir.

Lütfen ziyaret edin: https://servaid.atlascopco.com veya www.atlascopco.com.

# Aksesuarlar

# Aksesuarlara genel bakış

Konum | Bileşen
--- | ---
1 | ChipLet
2 | Adaptör
3 | Ön kısım
4 | Vakum
5 | İndeksleyici
6 | Uzantı
7 | Kılavuz
8 | Kılavuz burç
9 | Eşmerkezli kovan ayağı
10 | Mandrel
11 | Kovan
12 | Kilit somunu

# Hız

Ayrık bir dişli matkabın motor muhafazası ile ilişkili olarak iki farklı konumda ayarlanabilir. Ayrık dişliyi 180 derece çevirerek aşağıda gösterildiği gibi hızı değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen “Hızın değiştirilmesi” bölümüne bakınız.

Ayrık dişli muhafazası üzerindeki işaretler oranları gösterir. Matkabın motor muhazasına en yakın ayrık dişli muhafazası üzerindeki işaretler gerçek oranı gösterir. Aşağıdaki resme bakınız.

Motor muhafazası, ayrık dişli ve kafa kombinasyonu matkap milinin hızını belirler. İstenen RPM'yi elde etmek için aşağıdaki tabloda motor muhafazalarının, ayrık dişlilerin ve kafaların mevcut kombinasyonlarından seçim yapın.

| Motor muhafazası | Ayrık dişli | Kafa
--- | --- | --- | ---
RPM | Sipariş No. | Sipariş No. | Sipariş No.
220 | 4141 0888 90 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
350 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 94 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93

# Başlangıç konumu ve delme derinliği

Durdurma halkalarını kullanarak, aşağıdaki parametreleri tanımlayabilirsiniz:

- Matkap ucunun başlangıç konumu

- Delme derinliği

Konum | Parça | Fonksiyon
--- | --- | ---
1 | Başlangıç konumu halkası (gerekli değil) | Delme için başlangıç konumunu tanımlar. Bu, matkap ucunun yüzeye önceden belirlenen emniyetli mesafede hızlıca konumlandırılmasını sağlar. Başlangıç konumu ayarlanabilir.
2 | Başlangıç konumu | Delme için başlangıç konumunu kontrol eder. Başlangıç konumu halkası başlangıç konumunda disk yaya eriştiğinde, motor kapanır. NOT: Başlangıç konumu halkası kullanılmazsa, milin en alçak kısmı başlangıç konumunda disk yaya eriştiğinde motor kapanır.
3 | Derinlik halkası | Delme derinliğini belirler.
4 | Derinlik konumu | Delme derinliğini kontrol eder. Derinlik halkası durdurma yüzeyine eriştiğinde, mil başlangıç konumuna geri döner. Geri dönme sonrasında motor otomatik olarak kapanır.

Delme derinliğini hesaplayın

Aşağıdaki formüle göre istenen strok D'ye göre derinlik halkası ve derinlik kafası (şekildeki L boyutu) arasındaki mesafeyi hesaplayabilirsiniz:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (in) = D (in) + 0,98 in

# İlerleme hızı

Normal bir ilerleme kaseti iki farklı ilerleme hızını tanımlayabilir. İlerleme kasetini 180 derece çevirerek aşağıda gösterildiği gibi ilerleme hızlarını değiştirebilirsiniz. Matkabın ilerleme hızı mil hızı ile dengelenmelidir. İstenen ilerleme hızını elde etmek için aşağıdaki tabloda bulunan mevcut ilerleme hızı kombinasyonlarından seçim yapın.

Yeni ilerleme kaseti
Eski ilerleme kaseti

|  | Besleme kaseti
--- | --- | ---
IPR | mm/dev | Sipariş No.
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95

# Sayaç

Genel bakış

Konum | Parça | Fonksiyon
--- | --- | ---
A | Ekran | Değerleri ve ayarları görüntüler.
B | Sviç sol (SW-L) | Değerleri ve ayarları belirler. Ekran üzerinde bilgileri gösterir ve ayrıca değerleri veya ayarları değiştirmek için SW-R düğmesiyle birlikte kullanılır.
C | Kırmızı-sarı LED | Alarmları gösterir.
D | Manyetik sviç sağ (SW-R) | Değerleri ve ayarları değiştirir. Bir mıknatısla aktive olur ve SW-L düğmesiyle kullanılır.
E | Yeşil LED | Alarmları gösterir.

Akü

Batarya CR2450N kullanın.

Kullanıcı modu

Aşağıdaki bilgiler SW-L düğmesine bastığınızda görüntülenir. Bilgiler arasında geçiş yapmak için, önceki bilgiyi gösterirken düğmeye basın.

Kod | Bilgi
--- | ---
CNT ALETİ | Matkap ucuyla delinen deliklerin sayıları. Belirlenen bir değerden aşağıya sayıyor.
CNT SERV | PFD ile delinen deliklerin sayıları. Belirlenen bir değerden aşağıya sayıyor.
DRL DLAY | Sayaç onu delinen bir delik olarak algılamadan önce matkabın hareketi için belirlenen süre. Hızlı ilerleme fonksiyonu varsa PFD'yi geciktirir, aksi taktirde sayaç hızlı ilerleme hareketini delinen bir delik olarak hesaplayacaktır.
CNT GLOB | PFD ile delinen deliklerin toplam sayısı. Hesaplanıyor.
CNT TIME | PFD ile delme işlemi saati.
VAL TOOL MX | Matkap ucuyla azami delinen deliklerin programlanan değerleri. CNT TOOL bu değerden itibaren geri sayım yapar.
VAL SERV MX | Bakım öncesinde ADU ile azami delinen deliklerin programlanan değerleri. CNT SERV bu değerden itibaren geri sayım yapar.
ALM TOOL | Alarm değeri, alet için programlanan sayıların %6'sı. Sayacın, matkabın değiştirilme zamanının geldiğini belirten alarmı devreye soktuğu değer.
ALM SERV | Alarm değeri, ADU bakımı için programlanan sayıların %6'sı. Sayacın, ADU değiştirme zamanının geldiğini belirten alarmı devreye soktuğu değer.
BATARYA VOLTAJI | Kalan batarya yüzdesi. Minimum 1,9 V.

Ayar ve değerin değiştirilmesi

Sayaç için ayarları ve değerleri değiştirmek için hem SW-L hem de SW-R düğmeleri kullanılmalıdır.

Ayarlar moduna girmek için SW-L düğmesine basın ve eşzamanlı olarak SW-R düğmesinin üzerinde bir mıknatıs tutun. Daha sonra, değiştirilebilecek değerlerde gezinmek ve rakamlarda değişiklik yapmak için SW-L düğmesini kullanın. SW-R düğmesi bir Tamam ve ileri düğmesi olarak kullanılır (birkaç saniye içinde yapılmalıdır). Bu ayrıca ekranın alt kısmında da görülür.

Değerlerde değişiklik yapmak için kullanılan kod | Değiştiriliyor
--- | ---
RST TOOL | Sayaç CNT TOOL'u sıfırlar ve alarmları temizler.
RST SERV | Sayaç CNT SERV'i sıfırlar ve alarmları temizler.
PRG TOOL | CNT TOOL için VAL TOOL MX değerini programlar.
PRG SERV | CNT SERV için VAL TOOL MX değerini programlar.
PRG DLY | DRL DLAY değerini programlar.
REPL BAT | Batarya değişimi öncesinde sayacı korur.

Sayacın çalışma şeklinin akış şeması.

Alarm

Aşağıdaki alarmlar sayaç LED'lerinde görülebilir, kırmızı-sarı ve yeşil.

Yeşil LED | Sarı LED | Kırmızı LED | Alamların anlamı
--- | --- | --- | ---
Yanıp sönme |  |  | Delme algılandı.
Yanıp sönme | Yanıp sönme |  | Bir delme işlemi sırasında ALM TOOL veya ALM SERV için %6'dan daha azına ilişkin uyarı.
| Yanıp sönme |  | ALM TOOL veya ALM SERV için %6'dan daha azına ilişkin uyarı.
Yanıp sönme |  | Yanıp sönme | CNT TOOL veya CNT SERV limitleri bir delme sırasında aşılır.
|  | Yanıp sönme | CNT TOOL veya CNT SERV limitleri aşılır.
Yanıp sönme | Yanıp sönme | Yanıp sönme | Bir delme sırasında zayıf batarya.
| Yanıp sönme | Yanıp sönme | Zayıf batarya.
|  | Hızlı parlama | Yedek batarya gerekli.

Sayacın montajı

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Torx anahtar

1. Bir alyan anahtar kullanarak hava mantığı kapağını sabitleyen vidaları sökün.

2. Kapağı sökün.

3. Kabloyu sayacın arkasındaki kontağa bağlayın.

4. Sayaç ve hava mantığı arasına mesafeleri yerleştirin. Sayacı takın ve bir Torx anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

   Kablonun sıkıştırılmadığından emin olun.

5. Hava mantığı kapağını orijinal konuma geri takın ve kapağı bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

6. Sayacı kullanmaya başlamak için SW-L düğmesine basın.

# Servise Genel Bakış

# Servis önerileri

Önleyici bakımın düzenli aralıklarla yapılması önerilir. Önleyici bakım hakkındaki ayrıntılı bilgilere göz atın. Ürün uygun şekilde çalışmıyorsa, hizmet dışı bırakın ve inceleyin.

Önleyici bakım hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişse, bu genel kurallara uyun:

- Uygun parçaları doğru bir şekilde temizleyin

- Hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştirin

# Bakım aralıkları

10 mm'lik standart bir yığında bir periyot hesaplanır.

|  |  |  | Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Döngüler | Toplam delme uzunluğu (metre) | Eylem | Yedek parça | Kiti kullanın, Sipariş No | Kiti kullanın, Sipariş No | Kiti kullanın, Sipariş No
a Delme kalınlığından bağımsız
10.000 | 100 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Değiştir | Küçük talaş | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Mandala | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Değiştir | Mandala |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) |  | 4141 0410 91 |
Baskı yatağı | 4141 0509 91 |  |
Küçük talaş |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Piston | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Yeniden yağlayın | Planet şaft (LS aleti) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Yok
Aşırı yük kavramasıa | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A)
100.000 | 1000 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) |  |  | 4141 0410 91
Baskı yatağı |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Küçük talaş |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planet şaft (LS aleti) | 4141 0444 90 |  |
Aşırı yük kavramasıa | 4141 0498 90 | 4141 0498 90 | 4141 0498 90
200.000 | 2000 | Değiştir | Planet şaft (LS aleti) | 4141 0444 90 |  |

Delme işlemi, farklı kesme aletleri geometrisi, malzeme özellikleri veya yağlamadan dolayı, tahmin edilen değerden farklı gayretlere (tork, vuruş) neden olabilir. Dolayısıyla aynı işlem, farklı olarak sınıflandırılabilir.

| Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım
--- | --- | --- | ---
Dönme hızı ve Delme gayretleri | Hız 350-1200 devir/dakika Tork 4 Nm Vuruş 1,3 KN | Hız 1600-3200 devir/dakika Tork 1.2 Nm Vuruş 0.6 KN | Hız 3200-7300 devir/dakika Tork 0.5 Nm Vuruş 0.25 KN
İşlemlerin örneği | Matkap ucu >14 mm (>9/16") Malzeme: Alüminyum 10 < Matkap ucu <12,7 mm (<1/2") Malzeme: Titanyum | 10 < Matkap ucu <14mm (<9/16") Malzeme: Alüminyum Matkap ucu: <10mm (<3/8") Malzeme: Titanyum Matkap ucu >12,7mm (>1/2") Malzeme: CF | Matkap ucu: <10 mm (<3/8") Malzeme: Al Matkap ucu: <12,7mm (<1/2") Malzeme: CFRP

# Montaj

# Montaj Gereklilikleri

# Hava kalitesi

Düşük hava kalitesi aletin zarar görmesine ve performansın azalmasına neden olabilir.

- Optimum performans ve azami ürün ömrü için, azami -5℃ (23°F) çiy noktasına sahip basınçlı hava kullanmanızı öneririz. Ayrıca, Atlas Copco soğutma tipi hava kurutucu takmanızı öneririz.

- 30 mikrondan daha büyük katı partikülleri ve sıvı haldeki suyun %90'dan fazlasını gideren ayrı bir hava filtresi kullanın. Basınç düşüşünü engellemek için filtreyi alete olabildiğince yakın ve diğer hava hazırlama ünitelerinden önce monte edin.

- Yağlamasız aletler çevresel açıdan bakıldığında daha iyi bir seçimdir.

Aleti yağsız hava ile kullanmanızı öneririz. Yağlanmış hava kullanmanız gerektiğinde, bir Atlas Copco yağ-sis yağlayıcı (DIM) takmanızı kesinlikle öneririz. Bu, dakika başına maksimum 20 damla ile ayarlanmalıdır (1 damla = 15 mm3). Kısa çalışma döngülü aletler için tek noktadan yağlayıcı tipte Atlas Copco Dosol da kullanılabilir. Dosol ayarları hakkında bilgiye, ana kataloğumuzda Hava Hattı Aksesuarları bölümünde ulaşabilirsiniz.

Maksimum ürün ömrü için, alet, hava içeren yağ ile çalıştırıldığında, tekrar yağsız havaya geçiş yapılması tavsiye edilmez.

# Havayla yağlama kılavuzu

Marka | Havayla yağlama
--- | ---
Atlas Copco | Optimizer (1 litre) 9090 0000 04
Q8 | Chopin 46
Shell | Shell Havalı Alet Yağı S2 A 320

# Sıkıştırılmış hava bağlantısı

UYARI

Ciddi yaralanma riski

Basınçlı hava yaralanmaya neden olabilir.

- Kullanımda olmadığında veya herhangi bir ayar öncesinde hava beslemesini daima kapatın.

- Kullanımda olmadığında veya herhangi bir ayar öncesinde hortumdaki hava basıncını boşaltın ve aleti hava beslemesinden ayırın.

- Alet için doğru hortum boyutunu ve hava basıncını kullandığınızdan emin olun.

UYARI

Basınçlı Hava

Yüksek hava basıncı ciddi hasar ve yaralanmaya neden olabilir.

- Azami hava basıncını aşmayın.

- Hasarlı ya da gevşek hortum veya bağlantı parçası olmadığından daima emin olun.

Doğru hava basıncı ve hortum boyutu için, bkz. bölüm Teknik veriler.

Aleti bağlamadan önce hortum ve kaplinlerin temiz ve tozdan arındırılmış olmasına dikkat edin.

# Montaj Talimatları

# Matkabın montajı

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Alyan anahtar

1. Matkabı hava mantığı ünitesi aşağı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın.

2. Mümkünse, başlama konumu halkasını mil üzerine takın ve konum içinde hareket ettirin. Bir alyan anahtar kullanarak başlangıç konumu halkasını sıkın.

3. Mili mil soketi içine yukarıdan takın. Açık uçlu anahtar kullanarak mili ilerletmek için mili saatin aksi yönünde çevirin.

4. Matkap ucunu mile yerleştirin. Dönmelerini önlemek için açık uçlu anahtarı mil soketine ve matkap ucu tabanına yerleştirin. Bağlantıyı sıkın. Ön kısmı matkap ucunun üzerine koyun. Konnektöre sabitlemek için ön kısmı saatin aksi yönünde çevirin.

5. Matkabı gevşetin ve ters çevirin. Matkabı bir mengeneye bağlayın.

6. Derinlik halkasını mil üzerine takın ve konuma hareket ettirin. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtarla sıkın.

7. Mil korumasını mil üzerine koyun. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sabitleyin.

8. Bir hava hortumu rakorunu motor valfi yanındaki konnektöre bağlayın. Hava hortumunu rakora bağlayın. Acil durdurma düğmesinin bir işlevsel testini yapın:

   1. Başlat düğmesine basın.

   2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

   3. Hava hortumunu ayırın.

   4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

# Milin değiştirilmesi.

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Alyan anahtar

1. Matkabı mil koruması yukarı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sökün.

2. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

3. Matkabı gevşetin ve ters çevirin. Matkabı bir mengeneye bağlayın.

4. Ön kısmı ve matkap ucunu açık uçlu anahtarlar kullanarak çıkartın.

5. Açık uçlu anahtar kullanarak çıkartmak üzere mili saat yönünde çevirin.

6. Uygunsa, alyan anahtar kullanarak başlangıç konumu halkasını çıkartın.

7. “Matkabın takılması” bölümünde adım 2 - 8'i yapın.

# İndeksleme durdurma somununun montajı

İndeksleme durdurma somunu ile, ürün tek bir işlemde yüksek hassasiyet ile bir deliğin delinmesi ve havşa açılması için uyarlanır.

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtar

1. Matkabı lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın.

2. Mil korumasını milden sökün.

3. Derinlik halkasını bir adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

4. İndeksleme durdurma somununu mil üzerine elle takın.

   UYARI

   İndeksleme durdurma somunu resimlere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir. Ters yerleştirilirse, tüm ürün işlem sırasında ciddi şekilde zarar görür.

   Somun içinde 4 adet metal çıkıntı olduğuna dikkat edin. Bu çıkıntıların somunun takılması sırasında mil üzerindeki 4 adet ilgili oluğa yerleştirilmesi gerekir.

# ChipLet'in takılması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Alyan anahtar

1. Matkabı mil koruması yukarı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sökün.

2. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

3. Bir alyan anahtar kullanarak mandalın önündeki kapağı sökün. Mandaldaki bir vidayı sıkın ve mandalı dışarı çıkartın.

4. Bir alyan anahtar kullanarak baskı yatağını matkaptan sökün.

5. Baskı yatağını bir ChipLet ile değiştirin. ChipLet'i bir alyan anahtar kullanarak sıkın.

6. Mandalı tekrar orijinal konuma yerleştirin. Kapağı mandalın önüne koyun ve kapağı vidayla sıkın.

7. “Matkabın takılması” bölümünde adım 6 - 8'i yapın.

# İndeksleme durdurma somununun konumunun kalibre edilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtar

1. İndeksleme durdurma somununu kabaca konuma yerleştirin ve daha doğru bir konumu belirlemek üzere test delikleri açma işlemi yapın.

   Bir test deliğinin delinmesinden önce daima üst somunu sıkın.

2. Somunun alt kısmını çevirerek konuma son ayarlamaları yapın.

   Son ayarlamaları yaparken, üst somun elle hafifçe sıkılmalıdır. Her 0,02 mm ayar için, alt somunun çevrilmesi sırasında bir "klik" hissedilir.

3. Konum doğru iken, üst kilitleme somununu sıkın.

# İndeksleyicinin montajı

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Alyan anahtar

Aşağıdaki bileşenlerin matkaptan çıkartıldığından emin olun:

- Mil kapağı

- Ön kısım

- Matkap ucu

1. Bir alyan anahtar kullanarak konnektörü sökün.

2. Konnektörü indeksleyici ile değiştirin ve konumuna yerleştirin. İndeksi bir alyan anahtar ile sıkın.

Montajı tamamladıktan sonra yukarıdaki parçaları geri takın.

# Eşmerkezli kovanın takılması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Eğri cıvata anahtarı

- Alyan anahtar

1. Matkabı mil koruması yukarı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sökün.

2. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

3. Konnektörü sabitleyen vidaları sökün.

4. Uygunsa, konnektörü ve ön kısmı sökün.

   Disk yayları gevşetmeyin.

5. Açık uçlu anahtar kullanarak mili ilerletmek için mili saat yönünde çevirin.

6. Eski mili eşmerkezi kovan için olan bir mille değiştirin. Açık uçlu anahtar kullanarak mili ilerletmek için mili saatin aksi yönünde çevirin.

7. Matkap kılavuzunu mil üzerine yerleştirin. Matkap kılavuzunu açık uçlu anahtar kullanarak sıkın.

8. Matkap ucunu matkap kılavuzuna yerleştirin. Matkap ucunu açık uçlu anahtar kullanarak sıkın.

9. Kılavuz burcu matkap kılavuzu üzerine koyun. Bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

   Disk yayların doğru konuma yerleştirildiğinden emin olun.

10. Derinlik halkasını mil üzerine takın ve konuma hareket ettirin. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtarla sıkın.

11. Matkabı gevşetin ve ters çevirin. Matkabı bir mengeneye bağlayın.

12. Bir eğri cıvata anahtarı kullanarak başlıklı somunu eşmerkezli kovandan sökün. Eşmerkezli kovanı kılavuz burç üzerine koyun. Bir alyan anahtar kullanarak eşmerkezli kovanı kılavuz burcuna sıkın.

13. Mandreli matkap ucunun üzerine koyun. Bir lokma kullanarak eşmerkezli kovan üzerine sıkın.

14. Kovanı mandrel üzerine koyun. Kovan doğru konuma yerleştirilirse, kovan üzerindeki flanşlar mandrel üzerindeki yuvalara uyacak ve dönmesini önleyecektir.

    Başlıklı somunu eşmerkezli kovan üzerine takın. Bir eğri cıvata anahtarı kullanarak sıkın.

# HD indeksleyici kitin monte edilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Açık uçlu anahtar

- İndeksleyici kurulum alet seti

1. İndeksleyici muhafazasını blok üzerine konumlandırın.

2. Somunu, dişler aşağı gelecek şekilde indeksleyici muhafazası içine yerleştirin. İndeksleyici kurulum aletiyle somunu sıkın.

3. Dalgalı rondela ve mili yerleştirin. Yivler aşağı gelecek şekilde indeksleyici muhafazası içine yerleştirin.

4. İndeksleyici muhafazası üzerindeki düğmeye bastırarak somunun kolayca aşağı inmesini sağlayın. Mil üzerindeki ön somunu indeksleyici muhafazası üzerinde bir açık uçlu anahtar ile sıkın.

# Döner ön kısmın monte edilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Açma pensesi

- Açık uçlu anahtar

- Eğri cıvata anahtarı

Normal indeksleyiciyi kullanan kısımlar için:

1. Kilit rondelasını ön kısımdan çıkartın.

2. Vakum ataşmanını ön kısım üzerinde kaydırın.

3. Kilit rondelasını ön kısımdaki oluğa geri takın.

HD indeksleyiciyi kullanan kısımlar için:

1. Vakum ataşmanını ön kısım üzerinde kaydırın.

2. Uzantıyı vida bağlantısıyla ön kısma takın.

# Kullanım

# Ergonomik yönergeler

Bu genel ergonomi kurallarını okurken iş istasyonunuz hakkında düşünün ve duruş tarzı, bileşen yerleşimi veya çalışma ortamı konusunda iyileştirilebilir alanlar olup olmadığını belirleyin.

- Sıkça mola verin ve çalışma pozisyonlarını sıkça değiştirin.

- Çalışma alanını ihtiyaçlarınıza ve işe göre uyarlayın.

  - Statik hareketten kaçınmak için parçaların veya araçların konumlandırılacağı yerleri saptayarak ergonomik erişim menzilini ayarlayın.

  - Masalar veya koltuklar gibi işe uygun iş istasyonu ekipmanını kullanın.

- Montaj işlemleri sırasında omuz seviyesi üzerinde veya statik duruşlu çalışma pozisyonlarından kaçının.

  - Omuz seviyesi üzerinde çalışırken, aletin ağırlığını azaltarak statik kaslar üzerindeki yükü azaltın. Ayrıca yükü vücuda yakın tutarak statik kaslar üzerindeki yükü de azaltabilirsiniz.

  - Sıkça mola verdiğinizden emin olun.

  - Özellikle belirli bir derecede kuvvet gerektiren işlemlerde aşırı kol veya bilek hareketlerinden kaçının.

- İş sırasında gözlerin ve kafanın hareketini minimize ederek uygun bir görüş alanı için ayarlama yapın.

- İş için uygun ışıklandırma kullanın.

- Gürültülü ortamlarda kulak koruyucu ekipman kullanın.

- Tozlu ortamlarda toz çekme sistemi veya ağız koruma maskesi kullanın.

# Yapılandırma Talimatları

# Parçaların değiştirilmesi

Konum | Bileşen
--- | ---
1 | Kafa
2 | Besleme kaseti
3 | Hava mantığı
4 | Ayrık dişli
5 | Motor muhafazası
6 | Motor valfi

# Hızın değiştirilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Alyan anahtar

1. Matkabı hava mantığı ünitesi sola ve matkap kolu yukarı gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın.

2. Bir alyan anahtar kullanarak motor valfini sökün.

3. Motor muhafazasını yukarı çekin ve çıkartın.

   Motorun muhafazanın dışına düşmemesine dikkat edin.

4. Bir alyan anahtar kullanarak dişli çarkı gevşetin.

   Sadece yüksek hızlı bir matkap için: Yivli bağlantıyı sökün.

5. Bir alyan anahtar kullanarak ayrık dişli içinde olacak şekilde kapağı sökün.

6. Ayrık dişliyi hafifçe ileri doğru itin ve kapaktan çıkartın.

7. Konik dişlinin konumunu ayrık dişlinin karşı tarafındaki şafta gelecek şekilde değiştirin.

8. Ayrık dişliyi uygun bir konumda çevirin.

   Motor muhafazasına en yakın işaretler gerçek hızı gösterir.

9. Ayrık dişliyi kapağın içine geri takın.

10. Ayrık dişli ile kapağı orijinal konuma geri takın ve kapağı bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

11. Bir alyan anahtar kullanarak dişli çarkı vidayla sıkın. Vidayı kolayca monte edemezseniz, yivleri hizalamak üzere mili çevirin.

    Sadece yüksek hızlı bir matkap için: Yivli bağlantıyı tekrar konuma yerleştirin.

12. Motor muhafazasını orijinal konumuna geri takın.

13. Motor valfini orijinal konumuna geri takın ve bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sabitleyin.

Matkabı kullanmadan önce, acil durdurma düğmesinin bir işlevsel testini yapın:

1. Başlat düğmesine basın.

2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

3. Hava hortumunu ayırın.

4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

5. Hava hortumunu yeniden takın.

# İlerleme hızının değiştirilmesi

İlerleme kasetini 180 derece çevirerek kaset ilerleme hızlarını değiştirebilirsiniz. Farklı bir ilerleme hızı arzu ediyorsanız, “Genel Bakış” bölümündeki ilerleme hızları tablosundan uygun kaseti seçin.

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Bir ilerleme kasetini değiştirmek için, şunları yapın:

1. Eski kaseti çıkartın.

2. Yeni kaseti konuma yerleştirin. Kaseti sabitlemeden önce, mile en yakın olan kaset ucundaki işareti okuyun ve kasetin yönünün doğru olduğundan emin olun.

3. Matkabı kullanmadan önce, acil durdurma düğmesinin bir işlevsel testini yapın:

   1. Başlat düğmesine basın.

   2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

   3. Hava hortumunu ayırın.

   4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

   5. Hava hortumunu yeniden takın.

# Kullanım Talimatları

# Delme işleminden önce

UYARI

Ezilme Tehlikesi

İndeksleyici uygun şekilde kilitlenmiyorsa aleti kullanmayın! Kilitlenmemiş bir alet tüm aletin dönmesine neden olabilir ve ciddi maddi hasara ve bedensel yaralanmaya yol açabilir.

- Kilit piminin, yüzeyden 0,3 mm'den daha küçük bir tolerans seviyesi ile somun yüzeyine hizalandığından emin olun.

Matkabı çalıştırmadan önce aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Hava hortumu matkaba bağlanmalıdır

- Ön kısım fikstürde kilitlenmelidir

Acil durdurma düğmesini aşağıdaki şekilde test edin:

1. Başlat düğmesine basın.

2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

3. Hava hortumunu ayırın.

4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

5. Hava hortumunu yeniden takın.

Delme işleminden önce aşağıdakileri gerçekleştirin:

1. Aleti mastarda kilitleyin.

2. Dizinleyiciyi serbest bırakmak ve aletin pozisyonunu ayarlamak için düğmeye (A veya B) basın.

3. Yerine kilitlemek için düğmeyi serbest bırakın.

4. Dizinleyicideki kilitleme piminin, somun yüzeyiyle aynı hizada olduğundan emin olun.

5. Aletin yerine kilitlendiğini onaylamak için, aleti sağdan sola sallayın.

# Hava basıncı olmadan eşmerkezli kovanın ayrılması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

1. Vidayı sökün.

2. Ayırma aletini konuma yerleştirin ve sabitleyin.

3. Eşmerkezli kovan ayrılana kadar düğmeyi saat yönünde çevirin.

4. Matkabı fikstürden sökün.

5. Ayırma aletini sökün ve vidayı takın.

# Dizinleyici kilidini açma ve kilitleme

Dizinleyici kilidini açmak için (A) düğmesine veya Serbest bırakma (B) düğmesine basılı tutun ve dizinleyici milini döndürün.

Dizinleyiciyi kilitlemek için bir “tıklama” sesi duyulup emniyet düğmesi geri çekilene kadar dizinleyici milini döndürün.

# Matkabın çalıştırılması

Delmeye başlamak için... | başlat düğmesine basın.
Delmeyi durdurmak ve mili başlangıç konumuna geri çekmek için... | geri çekme düğmesine basın.
Acil durumda motoru kapatmak için... | acil durdurma düğmesine basın.
Acil durdurmayı sıfırlamak ve normal çalışmaya geri dönmek için... | hava hortumunu ayırın. Acil durdurma düğmesini çekin, hava hortumunu yeniden bağlayarak hava mantığını sıfırlayın.

# Service

# Bakım Talimatları

# Servis önerileri

Önleyici bakımın düzenli aralıklarla yapılması önerilir. Önleyici bakım hakkındaki ayrıntılı bilgilere göz atın. Ürün uygun şekilde çalışmıyorsa, hizmet dışı bırakın ve inceleyin.

Önleyici bakım hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişse, bu genel kurallara uyun:

- Uygun parçaları doğru bir şekilde temizleyin

- Hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştirin

# Önleyici Bakım

# Bakım önerileri

Günlük bakım: acil durum durdurma düğmesi testi.

Aşağıdaki tabloda bulunan bakım önerileri alüminyum, titanyumda ve CFRP'de delik delme içindir.

Her kitin içeriği için, yedek parça listesine bakın.

# Bakım aralıkları

10 mm'lik standart bir yığında bir periyot hesaplanır.

|  |  |  | Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Döngüler | Toplam delme uzunluğu (metre) | Eylem | Yedek parça | Kiti kullanın, Sipariş No | Kiti kullanın, Sipariş No | Kiti kullanın, Sipariş No
a Delme kalınlığından bağımsız
10.000 | 100 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Değiştir | Küçük talaş | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Mandala | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Değiştir | Mandala |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) |  | 4141 0410 91 |
Baskı yatağı | 4141 0509 91 |  |
Küçük talaş |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Piston | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Yeniden yağlayın | Planet şaft (LS aleti) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Yok
Aşırı yük kavramasıa | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A)
100.000 | 1000 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) |  |  | 4141 0410 91
Baskı yatağı |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Küçük talaş |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planet şaft (LS aleti) | 4141 0444 90 |  |
Aşırı yük kavramasıa | 4141 0498 90 | 4141 0498 90 | 4141 0498 90
200.000 | 2000 | Değiştir | Planet şaft (LS aleti) | 4141 0444 90 |  |

Delme işlemi, farklı kesme aletleri geometrisi, malzeme özellikleri veya yağlamadan dolayı, tahmin edilen değerden farklı gayretlere (tork, vuruş) neden olabilir. Dolayısıyla aynı işlem, farklı olarak sınıflandırılabilir.

| Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım
--- | --- | --- | ---
Dönme hızı ve Delme gayretleri | Hız 350-1200 devir/dakika Tork 4 Nm Vuruş 1,3 KN | Hız 1600-3200 devir/dakika Tork 1.2 Nm Vuruş 0.6 KN | Hız 3200-7300 devir/dakika Tork 0.5 Nm Vuruş 0.25 KN
İşlemlerin örneği | Matkap ucu >14 mm (>9/16") Malzeme: Alüminyum 10 < Matkap ucu <12,7 mm (<1/2") Malzeme: Titanyum | 10 < Matkap ucu <14mm (<9/16") Malzeme: Alüminyum Matkap ucu: <10mm (<3/8") Malzeme: Titanyum Matkap ucu >12,7mm (>1/2") Malzeme: CF | Matkap ucu: <10 mm (<3/8") Malzeme: Al Matkap ucu: <12,7mm (<1/2") Malzeme: CFRP

# Yağlama Talimatları

# Pas koruması ve temizlik

Basınçlı hava içindeki su pasa neden olabilir. Pası önlemek için bir hava kurutucu monte etmenizi şiddetle öneririz.

Su ve partiküller kanatçıkların ve valflerin sıkışmasına neden olabilir. Bu durum basınç düşüşünü önlemek için ürünün yakınına bir hava filtresinin monte edilmesi ile önlenebilir.

# Yağlama kılavuzu

Geçerli yağlayıcılar:

Yağlayıcı | Açıklama
--- | ---
A | Klübersynth PEG 46-121 (Sipariş No. 4081 0487 90).
B | Rehnus LKR 03 (Sipariş No. 4081 0487 91).

O-ringler yağlayıcı A veya B ile montaj öncesinde greslenmelidir (ince tabaka). Aksi taktirde, her modül için tabloda belirtilmektedir.

# Motor valfi

Toplam yağlayıcı miktarı: Yaklaşık 2 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A veya B uygulayın.
C | Yağlayıcı uygulamayın.

# Motor muhafazası

Toplam yağlayıcı miktarı: Yaklaşık 12 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A veya B uygulayın.
A2 | Dişli çarkları kaplamak için 3 ml yağlayıcı A uygulayın.
A3 | İnce bir kat yağlayıcı A uygulayın.
A4 | İğne masuralı rulmanlar arasına yağlayıcı A doldurun.
B4 | Boşluğu 7 ml yağlayıcı B ile doldurun.
C | Yağlayıcı uygulamayın.

# Muhafaza, genel bakış

Konum | Açıklama
--- | ---
1 | Muhafaza konik dişlisi, yağlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen muhafaza konik dişlisine bakın
2 | Muhafaza üst, yağlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. muhafaza üst
3 | Muhafaza alt, yağlama hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. muhafaza alt

# Muhafaza konik dişlisi

Toplam yağlama miktarı: Yaklaşık 9 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A veya B uygulayın.
A2 | Boşluğu 6 ml yağlayıcı A ile doldurun.
C | Yağlayıcı uygulamayın.

# Besleme kaseti

Toplam yağlayıcı A miktarı: Yaklaşık 3 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A2 | Tüm dişli çark boşluklarının yağlayıcı A ile doldurulduğundan emin olun.
C | Yağlayıcı uygulamayın.

# Mil

Toplam yağlayıcı A miktarı: Yaklaşık 0,5 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A uygulayın.

# Ayrık dişli

Toplam yağlayıcı B miktarı: Yaklaşık 10 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A veya B uygulayın.
A4 | İğne masuralı rulmanlar arasına yağlayıcı A doldurun.
B2 | Boşluğu yağlayıcı B ile tamamen doldurun.

# Muhafaza, üst

Toplam yağlayıcı miktarı: Yaklaşık 6 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A veya B uygulayın.
A2 | Boşluğu 3 ml yağlayıcı A ile doldurun.
A3 | İnce bir kat yağlayıcı A uygulayın.
A4 | İğne masuralı rulmanlar arasına yağlayıcı A doldurun.
C | Yağlayıcı uygulamayın.

# Muhafaza, alt

Toplam yağlayıcı miktarı: Yaklaşık 5 ml.

Konum | Açıklama
--- | ---
A1 | İnce bir kat yağlayıcı A veya B uygulayın.
A2 | Boşluğu 3 ml yağlayıcı A ile doldurun.
A3 | İnce bir kat yağlayıcı A uygulayın.
A4 | İğne masuralı rulmanlar arasına yağlayıcı A doldurun.
C | Yağlayıcı uygulamayın.

# Servis sonrası test

1. Başlat düğmesine basın.

   Şunlardan emin olun:

   - Motor çalışıyor:

   - Mil ileri doğru ilerliyor.

   - Anormal bir gürültü gelmiyor.

2. Acil durum düğmesine basın.

   Şunlardan emin olun:

   - Motora hava beslemesi hemen kapanıyor.

   - Acil durum düğmesi kapalı konumda duruyor.

3. Hava hortumunu aletten sökün. Acil durum düğmesini bırakın ve hava hortumunu alete bağlayın. Aletin çalışmaya başlamasını sağlamak için başlat düğmesine basın.

4. Geri çekme düğmesine basın.

   Şunlardan emin olun:

   - Mil ters yönde geri çekiliyor (halen dönüyor).

   - Mil başlangıç konumuna eriştiğinde motor hemen duruyor (maks. 0,2 s).

   - Mil dönmesini durdurmadan önce kısa bir mesafe ileri doğru hareket ediyor (düşük hızda ve küçük ilerlemelerde görmesi zor olabilir).

5. Başlat düğmesine tekrar basın ve milin delme tamamlandı konumuna hareket etmesini sağlayın.

   Şunlardan emin olun:

   - Mil hemen ters yönde geri çekilmeye başlıyor (halen dönüyor).

   - Mil başlangıç konumuna geri dönüyor ve motor kapanıyor.

6. Ayırma düğmesine basın, basılı tutun, kovanı uygun bir burç içine koyun ve ayırma düğmesini bırakın.

   Şunlardan emin olun:

   - Kovan burç içinde kilitleniyor.

7. Başlat düğmesine basın, ardından ayırma düğmesini basılı tutun.

   Şunlardan emin olun:

   - Alet halen konumda kilitli.

8. Geri çekme düğmesine basın, aletin başlangıç konumunda durmasını bekleyin ve ayırma düğmesine basın ve basılı tutun.

   Şunlardan emin olun:

   - Kovanı burçtan sökün.

Bakım sonrası test şimdi tamamlanmıştır.

# Sorun giderme

# Sorun gidermeye genel bakış

Aşağıdaki tablo yaygın sorunları, olası nedenleri ve gerekli işlemleri açıklar.

Her türlü sorun giderme işlemine besleme basıncını kontrol ederek başlayın. Referans değer: 5-7 bar.

Sorunlar | Olası nedenler | İşlemler
--- | --- | ---
Alet hava hortumu bağlanır bağlanmaz çalışmaya başlıyor. | Motor valfi bozuk / açık konumda takılı kalmış. | Motor valfini değiştirin.
| Hava mantığı ünitesi bozuk. | Hava mantığı ünitesini değiştirin.
Motor çalışıyor, ancak mil dönmüyor. | Motor muhafazasındaki ayrık dişli, planet dişli, konik dişli veya dişli çark hasarlı. | Hazırlık: Motor valfini ve motoru kafadan sökün. Dişlinin giriş şaftını çevirin.
|  | Mil dönüyorsa ve dişliler düzgün çalışıyorsa: 1) Motor muhafazası içindeki dişli çarkın sorunsuz olduğundan emin olun. 2) Motoru muhafazadan sökün ve çıkış dişlisinin sorunsuz olduğundan emin olun. 3) Düşük hız ünitesi: Primer dişli sorunsuz ise, planet dişlinin sorunsuz olduğundan emin olun. 4) Yüksek hız ünitesi: Yiv adaptörünün ve dişli / yivlerin sorunsuz olduklarından emin olun.
|  | Mil dönmüyorsa ve dişliler tutukluk yapıyorsa: 1) Ayrık dişliyi sökün. 2) Bir ekseni sökün ve diğerine karşı tutun. Ayrık dişlilerin durumu sorunsuz ise: 3) Konik dişlileri konik dişli muhafazasından sökün. 4) Konik dişlilerin durumunun sorunsuz olduğundan emin olun.
|  | Konik dişliler sorunsuz ise, kafadaki dişli çarklar kırıktır.
Mil dönüyor ancak ileri doğru ilerlemiyor. | Hava mantığı ünitesi bozuk. | Milden tıklama sesi geliyorsa: Mil muhtemelen başlangıç konumunda takılı kalmıştır; takılı kalmamışsa ilerleme dişlisinin sorunsuz olduğundan emin olun. Mili sökün, bkz. bölüm Milin değiştirilmesi. Bir test yapın. Mil tekrar takılı kalırsa servis gerekir. Milin döndüğünü test edin.
| İlerleme dişlisi sorunu. | Kavrama ayırma momentinin doğru olduğundan emin olun, talimatlar için lütfen Atlas Copco temsilcinize başvurun.
| Hava mantığı ünitesi bozuk. | Hava mantığı ünitesini değiştirin.
Delme işlemi tamamlanmadan mil duruyor veya geri ilerliyor. | Matkap ucu hasarlı. | Matkap ucunu değiştirin.
| Aşırı yük kavramasında çok düşük kavrama ayırma momenti. | Kavrama ayırma momentinin doğru olduğundan emin olun, talimatlar için lütfen Atlas Copco temsilcinize başvurun.
| Çok yüksek delme kuvveti. Çok büyük matkap boyutu. | Teknik özelliklere göre devri / ilerlemeyi / matkap boyutunu doğrulayın.
Bitiş konumu öncesinde motor duruyor. | Üst muhafazada valf piminde hava kaçağı. | Valf pimini değiştirin.
| O-ring eksik veya hasarlı. | Üst muhafazadaki tüm o-ringlerin sorunsuz olduğundan emin olun. Gerekirse değiştirin.
| Üst muhafazada motor valfi arızalı. | Motor valfini değiştirin.
Delme tamamlandığında mil geri ilerlemiyor. | Valf pimi arızalı. | Valf pimini değiştirin.
| Valf pimi bloke olmuş. | Valf piminin serbest olduğundan ve gres ve kir ile bloke edilmediğinden emin olun.
| Hava mantığı ünitesi bozuk. | Hava mantığı ünitesini değiştirin.
| Ayaklı valf arızalı. | Ayaklı valfi değiştirin.
Geri çekme düğmesi aktive edildiğinde mil geri ilerlemiyor. | Hava mantığı ünitesi bozuk. | Hava mantığı ünitesini değiştirin.
Başlar düğmesi aktive edildiğinde alet çalışmaya başlamıyor. | Çok düşük besleme basıncı. | Besleme basıncının doğru olduğundan emin olun, bkz. bölüm Teknik veriler.
| Acil durdurma aktive edildi. | Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.
| Üst muhafazada valf pimlerinde hava kaçağı. | Hiçbir hava kaçağı olmadığından emin olun.
| Motor valfi arızalı. | Motor valfini değiştirin.
| Hava mantığı ünitesi bozuk. | Hava mantığı ünitesini değiştirin.
| Arızalı veya eksik o-ringlerden kaynaklı olarak bağlantılarda hava kaçağı. | O-ringlerin durumunun sorunsuz olduğundan emin olun.
| Motor valfi bloke olmuş. | Valfin serbest olduğundan emin olun.
| Ayaklı valf arızalı. | Ayaklı valfi değiştirin.
Başlat düğmesi aktive edildiğinde alet yavaşça çalışmaya başlıyor. | Motor valfindeki o-ring yağlanmamış. | Talimatlar için, bkz. bölüm Yağlama.
Motor çalışmaya başlıyor, ancak başlat düğmesi bırakıldığında hemen duruyor. | Aşırı yük kavraması açık konumda takılı kalmış. | Aşırı yük kavramasının uygun şekilde çalıştığından emin olun.
| Valf pimlerinde hava kaçağı. | Aşırı yük kavramasını değiştirin.
| Hava mantığı ünitesi bozuk. | Hava mantığı ünitesini değiştirin.
Motor başlangıç konumunda durmuyor ya da durmadan önce "gereksiz uzun bir süre" çalışıyor. | Ayaklı valf arızalı. | Ayaklı valfi değiştirin.
| Valf pimi arızalı. | Üst muhafazadaki valf pimini değiştirin.
| Motor valfi çok yavaş kapanıyor. | Motor valfini değiştirin.
| Valf piminde durma. | Üst muhafazadaki valf piminin serbest olduğundan ve bloke olmadığından emin olun.
Yanlış mil hızı. Referans değer: anma hızından +/- %10. | Motor arızalı. | Motoru değiştirin.
| Ayrık dişli ters çevrildi. | Ayrık dişli özelliklerinin doğru olduğundan ve sağ tarafın yukarı geldiğinden emin olun.
| Yanlış ayrık dişli. | Doğru ayrık dişlinin seçildiğinden emin olun.
Alet başlat düğmesine basıldığında çalışmaya başlıyor ve ileri doğru ilerliyor ancak başlat düğmesi bırakıldığında geri çekiliyor. | Aşırı yük kavrama valfi piminde hava kaçağı. | Tüm o-ringlerin iyi durumda olduğundan emin olun. Aşırı yük kavramasını değiştirin.
Alet çalışmaya başlıyor ancak başlat düğmesi bırakıldığında geri çekiliyor. | Aşırı yük kavramasında hava kaçağı. | Aşırı yük kavramasını değiştirin.

# Geri dönüşüm

# Çevresel Düzenlemeler

Bir ürün amacını yerine getirdikten sonra uygun şekilde geri dönüştürülmelidir. Ürünü sökün ve yerel yasaya göre parçaları geri dönüşüme tabi tutun.

Bataryalar ulusal batarya toplama kuruluşunuz tarafından alınmalıdır.

# PFD1100RA için geri dönüşüm bilgisi (olmadan pompalı)

Konum | Parça | Açıklama | Olarak geri dönüştürün
--- | --- | --- | ---
1 | Mil koruması | Geri dönüşüm öncesinde şeffaf PC plastiği sökün | Metal, Alüminyum
2 | Hava mantığı kapağı |  | Metal, Alüminyum
3 | Motor |  | Metal, Alüminyum
4 | Motor valfi |  | Metal, Alüminyum
5 | Sayaç |  | Elektronik
6 | Mil |  | Metal, Çelik
7 | Kafa |  | Metal, Alüminyum
8 | Ayrık dişli |  | Metal, Çelik
9 | Kapak |  | Metal, Alüminyum
10 | Motor muhafazası |  | Metal, Alüminyum