# Utilisation de la perceuse

Pour démarrer le perçage... | appuyer sur le bouton de démarrage.
Pour arrêter le perçage et rétracter la broche en position de départ... | appuyer sur le bouton de rétraction.
Pour couper le moteur en cas d'urgence... | appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
Pour réarmer l'arrêt d'urgence et rétablir le fonctionnement normal... | Débrancher le flexible pneumatique. Tirer le bouton d'arrêt d'urgence, rebrancher le flexible pneumatique et réinitialiser l'unité de logique d'air.