# İlerleme hızı

Normal bir ilerleme kaseti iki farklı ilerleme hızını tanımlayabilir. İlerleme kasetini 180 derece çevirerek aşağıda gösterildiği gibi ilerleme hızlarını değiştirebilirsiniz. Matkabın ilerleme hızı mil hızı ile dengelenmelidir. İstenen ilerleme hızını elde etmek için aşağıdaki tabloda bulunan mevcut ilerleme hızı kombinasyonlarından seçim yapın.

Yeni ilerleme kaseti
Eski ilerleme kaseti

|  | Besleme kaseti
--- | --- | ---
IPR | mm/dev | Sipariş No.
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95