# Prevádzka vrtáka

Na spustenie vŕtania... | stlačte tlačidlo Štart.
Na zastavenie vŕtania a zatiahnutie vretena do počiatočnej polohy... | stlačte tlačidlo Zatiahnuť.
Na vypnutie motora v núdzovom prípade... | stlačte tlačidlo núdzového zastavenia.
Na resetovanie núdzového zastavenia a obnovenie normálnej prevádzky... | odpojte vzduchovú hadicu. Potiahnite tlačidlo núdzového zastavenia, znova pripojte vzduchovú hadicu pre resetovanie systému Air logic.