# Освобождение концентрической цанги при отключенной подаче сжатого воздуха

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

1. Выкрутите винт.

2. Установите разблокировочный инструмент в нужное положение и закрепите его.

3. Поверните ручку по часовой стрелке, пока концентрический цанговый патрон не разблокируется.

4. Извлеките дрель из устройства.

5. Снимите разблокировочный инструмент и установите винт.