# Монтаж индексатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- шестигранный ключ;

Убедитесь, что с дрели сняты следующие компоненты:

- Крышка шпинделя

- передняя часть;

- сверло;

1. Снимите разъем с помощью шестигранного ключа.

2. Замените разъем на индексатор и установите его на место. Затяните индексатор с помощью шестигранного ключа.

После завершения установки установите вышеуказанные компоненты на место.