# Installieren des ChipLet

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Doppelmaulschlüssel

- Inbusschlüssel

1. Spannen Sie den Bohrer in einen Schraubstock mit Gummipolstern ein; der Spindelschutz muss dabei nach oben und der Griff des Bohrers nach rechts zeigen. Entfernen Sie den Spindelschutz mit einem Doppelmaulschlüssel.

2. Nehmen Sie den Tiefenring mit zwei Doppelmaulschlüsseln von der Spindel ab.

3. Entfernen Sie die vor der Ratsche befindliche Abdeckung mit einem Innensechskantschlüssel. Drehen Sie eine Schraube in die Ratsche und ziehen Sie die Ratsche heraus.

4. Entfernen Sie das Drucklager vom Bohrer mit einem Innensechskantschlüssel.

5. Ersetzen Sie das Drucklager mit einem ChipLet. Ziehen Sie das ChipLet mit einem Innensechskantschlüssel fest.

6. Bringen Sie die Ratsche wieder zurück in ihre vorgesehene Position. Bringen Sie die Abdeckung vor der Ratsche an und sichern Sie die Abdeckung mit einer Schraube.

7. Führen Sie die Schritte 6 bis 8 des Abschnitts „Bohrer installieren“ aus.