# Jakość powietrza

Zła jakość sprężonego powietrza może spowodować uszkodzenie narzędzia i przyczynić się do zmniejszenia jego wydajności.

- W celu zapewnienia optymalnej wydajności i maksymalnej trwałości eksploatacyjnej produktu zaleca się używanie sprężonego powietrza o maksymalnej temperaturze punktu rosy -5°C (23°F). Zalecamy również zamontowanie chłodniczego osuszacza powietrza firmy Atlas Copco.

- Używać osobnego filtru powietrza, który usuwa cząstki stałe większe niż 30 mikrometrów oraz ponad 90% wody. Filtr należy zainstalować jak najbliżej narzędzia i przed innymi urządzeniami do przygotowania powietrza, aby uniknąć spadku ciśnienia.

- Narzędzia niewymagające smarowania są lepszym wyborem z perspektywy ochrony środowiska.

Zalecamy zasilanie narzędzia powietrzem niezawierającym oleju. W razie konieczności stosowania powietrza naolejonego stanowczo zalecamy zainstalowanie smarownicy wytwarzającej mgłę olejową (DIM) firmy Atlas Copco. Należy ustawić maksymalną wydajność 20 kropli na minutę (1 kropla = 15 mm3). W przypadku narzędzi o krótkich cyklach pracy można również stosować smarownicę jednopunktową typu Dosol firmy Atlas Copco. Nastawy dla smarownicy typu Dosol zawiera punkt dot. akcesoriów pneumatycznych w katalogu głównym.

W celu uzyskania jak najdłuższego okresu eksploatacji po zasileniu narzędzia powietrzem zawierającym olej nie zaleca się wracania do powietrza niezawierającego oleju.