# Matarhastighet

Normalt kan en matarkassett ange två olika matarhastigheter. Genom att vrida matarkassetten 180 grader kan du ändra matarhastigheten, som visas i bilden nedan. Borrens matarhastighet måste balanseras mot spindelvarvtalet. Välj bland de tillgängliga kombinationerna av matarhastigheter i tabellen nedan för att få önskad matarhastighet.

Ny matarkassett
Gammal matarkassett

|  | Matningskassett
--- | --- | ---
IPR | mm/rev | Beställningsnummer
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0,15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0,16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95