# Composants principaux et fonctions

Repère | Composant | Fonction
--- | --- | ---
1 | Broche | Partie tournante principale de la perceuse.
2 | Protège-broche | Protège l'opérateur de la broche tournante. Alimente la perceuse en liquide de refroidissement.
3 | Tête | Transfère le couple de rotation et l'avance du moteur à la broche.
4 | Cassette d'alimentation | Définit la vitesse d'avance de la broche. Mesurée en pouces par tour (IPR) ou en millimètres par tour (mm/tr).
5 | Logique d'air | Fait fonctionner la perceuse.
6 | Engrenage en deux pièces | Définit la vitesse de rotation. Mesurée en tours par minute (RPM).
7 | Boîtier de moteur (moteur avec réducteur) | Alimente la broche et assure sa rotation. Définit la plage de vitesse de rotation.
8 | Valve de moteur | Achemine le débit d'air vers le moteur à turbine.
9 | Compteur | Compte le nombre de trous percés (en option).
10 | Bouton de démarrage | Démarre le moteur et actionne le mécanisme d'avance et de rotation de la broche. Le moteur continue à tourner après que l'opérateur a relâché le bouton. Lorsque la broche atteint la profondeur de perçage prédéfinie, elle revient automatiquement en position de départ et le moteur se coupe.
11 | Bouton de rétraction | Ramène la broche à la position de départ à tout moment pendant le cycle de perçage. Le moteur se coupe automatiquement lorsque la broche est rétractée.
12 | Bouton de desserrage | Libère l’embase de pince concentrique ou l'indexeur (capot avant pneumatique). Applicable uniquement si la partie frontale est installée.
13 | Bouton de pause | Arrête momentanément la perceuse. Le cycle de perçage reprend après un appui sur le bouton de démarrage. Le bouton de pause s'utilise également lors des réglages de la perceuse et de la profondeur de perçage.
14 | Bouton d'arrêt d'urgence | Coupe l'alimentation en air du moteur et arrête la broche à tout moment pendant le cycle de perçage. Lorsque l'on appuie dessus, le bouton d'arrêt d'urgence se verrouille en position. Débranche la perceuse de l'alimentation en air avant réarmement manuel du bouton d'arrêt d'urgence. Raccorde la perceuse à l'alimentation en air et la redémarre.