# Montera indexeraren

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Insexnyckel

Se till att följande komponenter tas bort från borren.

- Spindelkåpa

- Främre del

- Borrskär

1. Lossa kontakten med en insexnyckel.

2. Ersätt kontakten med indexeraren och sätt den på plats. Dra åt index med en insexnyckel.

Sätt tillbaka komponenterna efter att monteringen är klar.