# Montáž otočnej prednej časti

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Otváracie kliešte

- Otvorený kľúč

- Hákový kľúč

Pre diely, ktoré používajú bežný indexovač:

1. Odstráňte poistnú podložku z prednej časti.

2. Nasuňte vákuové prídavné zariadenie na prednú časť.

3. Pripevnite poistnú podložku späť na drážku na prednej časti.

Pre diely, ktoré používajú HD indexovač:

1. Nasuňte vákuové prídavné zariadenie na prednú časť.

2. Pripevnite nadstavec na prednú časť cez závitový spoj.