# Substituição de eixo

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chaves de boca aberta

- Chave Allen

1. Prenda a furadeira em um torno com proteções de borracha, a proteção do eixo para cima e a empunhadura para a direita. Remova a proteção com uma chave de boca aberta.

2. Remova o anel de profundidade do eixo com duas chaves de boca aberta.

3. Desaperte e gire a furadeira. Prenda a furadeira no torno.

4. Remova a parte frontal e a broca usando chaves de boca aberta.

5. Gire o eixo no sentido horário para removê-lo com uma chave de boca aberta.

6. Se for o caso, remova o anel de posição inicial com uma chave Allen.

7. Execute os passos de 2 a 8 indicados na seção “Instalação da furadeira”.