# Instalowanie wiertarki

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucze płaskie

- Klucz imbusowy

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk, tak aby pneumatyczny moduł logiczny był skierowany do dołu, zaś uchwyt wiertarki w prawo.

2. Jeśli to konieczne, zamontować na wrzecionie pierścień położenia początkowego i przesunąć go we właściwe położenie. Zacisnąć pierścień położenia początkowego przy użyciu klucza imbusowego.

3. Zamontować wrzeciono w gnieździe wrzeciona od góry. Przy użyciu klucza płaskiego obrócić wrzeciono w lewo w celu jego przesunięcia.

4. Włożyć do wrzeciona wiertło. Umieścić klucze płaskie na gnieździe wrzeciona i podstawie wiertła, aby zapobiec ich obrotowi. Dokręcić połączenie. Umieścić przednią część na wiertle. Obrócić przednią część w lewo, aby zamocować ją na złączu.

5. Poluzować wiertarkę i odwrócić ją. Zamocować wiertarkę w imadle.

6. Zamontować na wrzecionie pierścień głębokościowy i przesunąć go we właściwe położenie. Zacisnąć pierścień głębokościowy przy użyciu dwóch kluczy płaskich.

7. Umieścić osłonę wrzeciona na wrzecionie. Zamocować osłonę wrzeciona przy użyciu klucza płaskiego.

8. Zamocować złączkę węża pneumatycznego do złącza na boku zaworu silnika. Podłączyć wąż pneumatyczny do złączki. Sprawdzić prawidłowość działania przycisku wyłącznika awaryjnego:

   1. Nacisnąć przycisk uruchamiania.

   2. Nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego, tak aby zablokował się w położeniu wciśnięcia. Dopływ sprężonego powietrza do silnika zostaje odcięty i następuje zatrzymanie wrzeciona.

   3. Odłączyć wąż pneumatyczny.

   4. Wyciągnąć przycisk wyłącznika awaryjnego w celu jego zresetowania.