# Inštalácia indexovej zarážkovej matice

S indexovou zarážkovou maticou je výrobok prispôsobený na vŕtanie a kužeľové zahlbovanie otvoru s vysokou presnosťou v jedinej operácii.

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Otvorený kľúč

1. Upnite vrták vo zveráku s gumovými podložkami.

2. Demontujte chránič vretena z vretena.

3. Demontujte krúžok hĺbky z vretena otvoreným kľúčom.

4. Rukou naskrutkujte indexovú zarážkovú maticu na vreteno.

   VAROVANIE

   Indexová zarážková matica sa musí správne umiestniť podľa obrázkov. Ak sa dá obrátene, celý výrobok sa počas prevádzky vážne poškodí.

   Upozorňujeme, že vnútri matice sú 4 kovové oká. Pri uťahovaní matice sa tieto oká musia uvoľniť do 4 zodpovedajúcich drážok na vretene.