# Монтаж концентрического цангового патрона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Рожковые гаечные ключи

- Крючковой гаечный ключ

- шестигранный ключ;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками ограждением шпинделя вверх и рукояткой дрели вправо. Снимите ограждение шпинделя с помощью рожкового гаечного ключа.

2. Снимите со шпинделя кольцо глубины с помощью двух рожковых гаечных ключей.

3. Снимите винты, которые крепят разъем.

4. Если применимо, снимите разъем и переднюю часть.

   Не ослабляйте дисковые пружины.

5. Поверните шпиндель по часовой стрелке для его выведения с помощью рожкового гаечного ключа.

6. Замените старый шпиндель на шпиндель для концентрического цангового патрона. Поверните шпиндель против часовой стрелки для введения его с помощью рожкового гаечного ключа.

7. Установите на шпиндель направитель дрели. Затяните направитель дрели с помощью рожкового гаечного ключа.

8. Установите сверло в направитель дрели. Затяните сверло с помощью рожкового гаечного ключа.

9. Установите на направитель дрели направляющую втулку. Затяните ее винтами с помощью шестигранного ключа.

   Убедитесь, что дисковые пружины находятся в правильном положении.

10. Установите на шпиндель кольцо глубины и переместите его в требуемое положение. Затяните кольцо глубины с помощью двух рожковых гаечных ключей.

11. Ослабьте дрель в тисках и переверните ее. Затяните дрель в тисках.

12. Снимите колпачковую гайку с концентрического цангового патрона с помощью крючкового гаечного ключа. Установите концентрический цанговый патрон на направляющую втулку. Затяните концентрический цанговый патрон на направляющей втулке с помощью шестигранного ключа.

13. Установите оправку на сверло. Затяните ее на концентрическом цанговом патроне с помощью торцевого гаечного ключа.

14. Установите цанговый патрон на оправку. Когда цанговый патрон окажется в надлежащем положении, фланцы на нем войдут в пазы на оправке, препятствуя ее проворачиванию.

    Установите колпачковую гайку на концентрический цанговый патрон. Затяните ее с помощью крючкового гаечного ключа.