# Sostituzione del mandrino

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiavi a forchetta

- Chiave a brugola

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con la protezione del mandrino rivolta verso l'alto e l'impugnatura del trapano verso destra. Rimuovere la protezione del mandrino con una chiave a forchetta.

2. Rimuovere l'anello di profondità dal mandrino con due chiavi a forchetta.

3. Allentare il trapano e capovolgerlo. Serrare il trapano nella morsa.

4. Rimuovere la parte anteriore e la punta da trapano utilizzando le chiavi a forchetta.

5. Ruotare il mandrino in senso orario per rimuoverlo usando una chiave a forchetta.

6. Se applicabile, rimuovere l'anello della posizione iniziale con una chiave a brugola.

7. Eseguire le fasi da 2 a 8 nella sezione "Installazione del trapano".