# Genaue Position der Schaltstoppmutter bestimmen

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Doppelmaulschlüssel

1. Bringen Sie die Schaltstoppmutter in ihre ungefähre Position und bohren Sie Testlöcher, um eine genauere Position zu bestimmen.

   Ziehen Sie vor dem Bohren eines Testlochs stets zuerst die obere Mutter fest.

2. Nehmen Sie eine Feinjustierung vor. Drehen Sie dazu den unteren Teil der Mutter.

   Ziehen Sie bei der Feinjustierung die obere Mutter leicht von Hand an. Bei jeder Justierung von 0,02 mm ist beim Drehen der unteren Mutter ein „Klicken“ vernehmbar.

3. Ziehen Sie nach Erhalt der korrekten Position die obere Sicherungsmutter fest.