# Instalación del ChipLet

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llaves fijas

- Llave Allen

1. Apriete el taladro en un tornillo de banco con almohadillas de goma, con la protección del eje hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha. Retire la protección del eje con una llave fija.

2. Extraiga el anillo de profundidad del eje utilizando dos llaves fijas.

3. Retire la tapa en la parte delantera del trinquete, con una llave Allen. Apriete un tornillo del trinquete y extraiga el trinquete.

4. Retire el cojinete de empuje del taladro con una llave Allen.

5. Cambie el cojinete de empuje por un ChipLet. Apriete el ChipLet utilizando una llave Allen.

6. Vuelva a colocar el trinquete en su posición original. Ponga la tapa en la parte delantera del trinquete y apriete la tapa con el tornillo.

7. Siga los pasos 6 a 8 del apartado "Instalación del taladro".