# Монтаж индексной стопорной гайки

Благодаря индексной стопорной гайке изделие подходит для сверления и зенкования отверстия с высокой точностью за одну операцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Гаечный ключ с открытым зевом

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками.

2. Снимите со шпинделя его ограждение.

3. Снимите со шпинделя кольцо глубины с помощью рожкового гаечного ключа.

4. Вручную установите на шпиндель индексную стопорную гайку.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Индексная стопорная гайка должна размещаться правильно, в соответствии с иллюстрациями. В случае размещения вверх дном во время работы изделие получит серьезные повреждения.

   Обратите внимание, что внутри гайки имеется 4 металлических ушка. Эти ушки должны быть осторожно посажены в 4 соответствующих канавки на шпинделе при креплении гайки.