# Position de départ et profondeur de perçage

À l'aide des bagues d'arrêt, il est possible de définir les paramètres suivants :

- Position de départ du foret

- Profondeur de perçage

Repère | Pièce | Fonction
--- | --- | ---
1 | Bague de position de départ (non requis) | Définit la position de départ du perçage. Ceci permet de positionner rapidement le foret à une distance de sécurité prédéfinie par rapport à la surface. La position de départ est réglable.
2 | Position de départ | Contrôle la position de départ du perçage. Dès que la bague de position de départ atteint la rondelle Belleville au niveau de la position de repos, le moteur se coupe. REMARQUE : si la bague de position de départ n'est pas utilisée, le moteur se coupe lorsque la partie la plus basse de la broche atteint la rondelle Belleville au niveau de la position de repos.
3 | Bague de profondeur | Définit la profondeur de perçage.
4 | Position de profondeur | Contrôle la profondeur de perçage. Dès que la bague de profondeur atteint la surface d'arrêt, la broche se rétracte en position de départ. Le moteur se coupe automatiquement lorsque la broche est rétractée.

Calcul de la profondeur de perçage

Il est possible de calculer la distance entre la bague de profondeur et la tête de perçage (dimension L sur la figure) pour la course désirée D d'après la formule suivante :

L (mm) = D (mm) + 24,95 mm

L (in) = D (in) + 0,98 in