# Milin değiştirilmesi.

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Alyan anahtar

1. Matkabı mil koruması yukarı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sökün.

2. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

3. Matkabı gevşetin ve ters çevirin. Matkabı bir mengeneye bağlayın.

4. Ön kısmı ve matkap ucunu açık uçlu anahtarlar kullanarak çıkartın.

5. Açık uçlu anahtar kullanarak çıkartmak üzere mili saat yönünde çevirin.

6. Uygunsa, alyan anahtar kullanarak başlangıç konumu halkasını çıkartın.

7. “Matkabın takılması” bölümünde adım 2 - 8'i yapın.