# Inštalácia indexovača

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Imbusový kľúč

Uistite sa, že z vŕtačky boli demontované nasledujúce komponenty:

- Kryt vretena

- Predná časť

- Korunka vrtáka

1. Demontujte konektor imbusovým kľúčom.

2. Namontujte späť konektor s indexovačom a nasaďte ho na jeho miesto. Utiahnite indexovač imbusovým kľúčom.

Po dokončení inštalácie vráťte späť vyššie uvedené komponenty.