# 기본 구성품 및 기능

위치 | 구성품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 스핀들 | 드릴의 주 회전 부품.
2 | 스핀들 가드 | 작업자를 회전 스핀들로부터 보호합니다. 드릴 비트에 냉각제를 제공합니다.
3 | 헤드 | 회전 토크와 피드를 모터에서 스핀들로 전환합니다.
4 | 이송 카세트 | 스핀들 이송 속도를 정의합니다. 회전당 인치(IPR) 또는 회전당 밀리미터(mm/rev)로 측정됩니다.
5 | 에어 로직 | 드릴을 작동합니다.
6 | 분할 기어 | 회전 속도를 정의합니다. 분당 회전(RPM)으로 측정됩니다.
7 | 모터 하우징 (기어 감속 가능 모터) | 스핀들에 전원과 회전을 공급합니다. PRM 범위를 정의합니다.
8 | 모터 밸브 | 공기 흐름을 터빈 모터에 공급합니다.
9 | 카운터 | 드릴 구멍의 수를 셉니다(선택 사항).
10 | 시작 버튼 | 모터를 작동시키고 드릴 속도 및 회전 메커니즘을 활성화합니다. 버튼을 놓은 후 모터가 계속 실행됩니다. 스핀들이 사전 정의된 드릴 깊이에 도달할 경우, 자동으로 시작 지점으로 돌아가고 모터의 전원이 꺼집니다.
11 | 인입 버튼 | 드릴 사이클 중 언제든지 스핀들을 시작 지점으로 되돌립니다. 모터는 들어간 후 자동으로 꺼집니다.
12 | 해제 버튼 | 집중 콜릿 푸트 또는 인덱서를 해제합니다(공기식 전면부). 전면 부품을 설치한 경우에만 해당합니다.
13 | 일시 중지 버튼 | 드릴을 잠깐 중지합니다. 드릴 사이클은 시작 버튼을 누른 후 계속됩니다. 일시 중지 버튼 또한 드릴과 드릴 깊이를 설정할 때 사용됩니다.
14 | 응급 정지 버튼 | 드릴 사이클 중 언제라도 모터의 공기 공급을 중단하고 스핀들을 중지하십시오. 누르면 비상 정지 버튼이 올바른 위치로 고정됩니다. 수동으로 비상 정지 버튼을 재설정하기 전 드릴과 공기 공급의 연결을 해제합니다. 드릴을 공기 공급에 연결하고 드릴을 재시작하십시오.