# Sayaç

Genel bakış

Konum | Parça | Fonksiyon
--- | --- | ---
A | Ekran | Değerleri ve ayarları görüntüler.
B | Sviç sol (SW-L) | Değerleri ve ayarları belirler. Ekran üzerinde bilgileri gösterir ve ayrıca değerleri veya ayarları değiştirmek için SW-R düğmesiyle birlikte kullanılır.
C | Kırmızı-sarı LED | Alarmları gösterir.
D | Manyetik sviç sağ (SW-R) | Değerleri ve ayarları değiştirir. Bir mıknatısla aktive olur ve SW-L düğmesiyle kullanılır.
E | Yeşil LED | Alarmları gösterir.

Akü

Batarya CR2450N kullanın.

Kullanıcı modu

Aşağıdaki bilgiler SW-L düğmesine bastığınızda görüntülenir. Bilgiler arasında geçiş yapmak için, önceki bilgiyi gösterirken düğmeye basın.

Kod | Bilgi
--- | ---
CNT ALETİ | Matkap ucuyla delinen deliklerin sayıları. Belirlenen bir değerden aşağıya sayıyor.
CNT SERV | PFD ile delinen deliklerin sayıları. Belirlenen bir değerden aşağıya sayıyor.
DRL DLAY | Sayaç onu delinen bir delik olarak algılamadan önce matkabın hareketi için belirlenen süre. Hızlı ilerleme fonksiyonu varsa PFD'yi geciktirir, aksi taktirde sayaç hızlı ilerleme hareketini delinen bir delik olarak hesaplayacaktır.
CNT GLOB | PFD ile delinen deliklerin toplam sayısı. Hesaplanıyor.
CNT TIME | PFD ile delme işlemi saati.
VAL TOOL MX | Matkap ucuyla azami delinen deliklerin programlanan değerleri. CNT TOOL bu değerden itibaren geri sayım yapar.
VAL SERV MX | Bakım öncesinde ADU ile azami delinen deliklerin programlanan değerleri. CNT SERV bu değerden itibaren geri sayım yapar.
ALM TOOL | Alarm değeri, alet için programlanan sayıların %6'sı. Sayacın, matkabın değiştirilme zamanının geldiğini belirten alarmı devreye soktuğu değer.
ALM SERV | Alarm değeri, ADU bakımı için programlanan sayıların %6'sı. Sayacın, ADU değiştirme zamanının geldiğini belirten alarmı devreye soktuğu değer.
BATARYA VOLTAJI | Kalan batarya yüzdesi. Minimum 1,9 V.

Ayar ve değerin değiştirilmesi

Sayaç için ayarları ve değerleri değiştirmek için hem SW-L hem de SW-R düğmeleri kullanılmalıdır.

Ayarlar moduna girmek için SW-L düğmesine basın ve eşzamanlı olarak SW-R düğmesinin üzerinde bir mıknatıs tutun. Daha sonra, değiştirilebilecek değerlerde gezinmek ve rakamlarda değişiklik yapmak için SW-L düğmesini kullanın. SW-R düğmesi bir Tamam ve ileri düğmesi olarak kullanılır (birkaç saniye içinde yapılmalıdır). Bu ayrıca ekranın alt kısmında da görülür.

Değerlerde değişiklik yapmak için kullanılan kod | Değiştiriliyor
--- | ---
RST TOOL | Sayaç CNT TOOL'u sıfırlar ve alarmları temizler.
RST SERV | Sayaç CNT SERV'i sıfırlar ve alarmları temizler.
PRG TOOL | CNT TOOL için VAL TOOL MX değerini programlar.
PRG SERV | CNT SERV için VAL TOOL MX değerini programlar.
PRG DLY | DRL DLAY değerini programlar.
REPL BAT | Batarya değişimi öncesinde sayacı korur.

Sayacın çalışma şeklinin akış şeması.

Alarm

Aşağıdaki alarmlar sayaç LED'lerinde görülebilir, kırmızı-sarı ve yeşil.

Yeşil LED | Sarı LED | Kırmızı LED | Alamların anlamı
--- | --- | --- | ---
Yanıp sönme |  |  | Delme algılandı.
Yanıp sönme | Yanıp sönme |  | Bir delme işlemi sırasında ALM TOOL veya ALM SERV için %6'dan daha azına ilişkin uyarı.
| Yanıp sönme |  | ALM TOOL veya ALM SERV için %6'dan daha azına ilişkin uyarı.
Yanıp sönme |  | Yanıp sönme | CNT TOOL veya CNT SERV limitleri bir delme sırasında aşılır.
|  | Yanıp sönme | CNT TOOL veya CNT SERV limitleri aşılır.
Yanıp sönme | Yanıp sönme | Yanıp sönme | Bir delme sırasında zayıf batarya.
| Yanıp sönme | Yanıp sönme | Zayıf batarya.
|  | Hızlı parlama | Yedek batarya gerekli.

Sayacın montajı

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Torx anahtar

1. Bir alyan anahtar kullanarak hava mantığı kapağını sabitleyen vidaları sökün.

2. Kapağı sökün.

3. Kabloyu sayacın arkasındaki kontağa bağlayın.

4. Sayaç ve hava mantığı arasına mesafeleri yerleştirin. Sayacı takın ve bir Torx anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

   Kablonun sıkıştırılmadığından emin olun.

5. Hava mantığı kapağını orijinal konuma geri takın ve kapağı bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

6. Sayacı kullanmaya başlamak için SW-L düğmesine basın.