# Montaje de la pieza delantera giratoria

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Alicate de apertura

- Llave fija

- Llave de gancho

Para las piezas que utilizan un indizador regular:

1. Retire la arandela de cierre de la pieza delantera.

2. Deslice el accesorio de vacío sobre la pieza delantera.

3. Vuelva a colocar la arandela de cierre en la ranura de la pieza delantera.

Para las piezas que utilizan un indizador HD:

1. Deslice el accesorio de vacío sobre la pieza delantera.

2. Coloque la extensión en la pieza delantera mediante una conexión de rosca.