# Hava kalitesi

Düşük hava kalitesi aletin zarar görmesine ve performansın azalmasına neden olabilir.

- Optimum performans ve azami ürün ömrü için, azami -5℃ (23°F) çiy noktasına sahip basınçlı hava kullanmanızı öneririz. Ayrıca, Atlas Copco soğutma tipi hava kurutucu takmanızı öneririz.

- 30 mikrondan daha büyük katı partikülleri ve sıvı haldeki suyun %90'dan fazlasını gideren ayrı bir hava filtresi kullanın. Basınç düşüşünü engellemek için filtreyi alete olabildiğince yakın ve diğer hava hazırlama ünitelerinden önce monte edin.

- Yağlamasız aletler çevresel açıdan bakıldığında daha iyi bir seçimdir.

Aleti yağsız hava ile kullanmanızı öneririz. Yağlanmış hava kullanmanız gerektiğinde, bir Atlas Copco yağ-sis yağlayıcı (DIM) takmanızı kesinlikle öneririz. Bu, dakika başına maksimum 20 damla ile ayarlanmalıdır (1 damla = 15 mm3). Kısa çalışma döngülü aletler için tek noktadan yağlayıcı tipte Atlas Copco Dosol da kullanılabilir. Dosol ayarları hakkında bilgiye, ana kataloğumuzda Hava Hattı Aksesuarları bölümünde ulaşabilirsiniz.

Maksimum ürün ömrü için, alet, hava içeren yağ ile çalıştırıldığında, tekrar yağsız havaya geçiş yapılması tavsiye edilmez.