# Instalação da pinça concêntrica

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chaves de boca aberta

- Chave de gancho

- Chave Allen

1. Prenda a furadeira em um torno com proteções de borracha, a proteção do eixo para cima e a empunhadura para a direita. Remova a proteção com uma chave de boca aberta.

2. Remova o anel de profundidade do eixo com duas chaves de boca aberta.

3. Remova os parafusos que prendem o conector.

4. Se for o caso, remova o conector e a parte frontal.

   Não solte as molas do disco.

5. Gire o eixo no sentido horário para extraí-lo com uma chave de boca aberta.

6. Substitua o eixo antigo por um eixo para pinça concêntrica. Gire o eixo no sentido anti-horário para alimentá-lo com uma chave de boca aberta.

7. Coloque a guia para broca no eixo. Aperte a guia com uma chave de boca aberta.

8. Coloque a broca na guia. Aperte a broca com uma chave de boca aberta.

9. Coloque a bucha de guia sobre a guia para broca. Aperte-a com parafusos usando uma chave Allen.

   Garanta que as molas de disco sejas corretamente posicionadas.

10. Instale o anel de profundidade no eixo e mova-o até encaixá-lo. Aperte o anel com duas chaves de boca aberta.

11. Desaperte e gire a furadeira. Prenda a furadeira no torno.

12. Remova a porca da tampa da pinça concêntrica com uma chave de gancho. Coloque a pinça sobre a bucha de guia. Aperte a pinça na bucha guia com uma chave Allen.

13. Coloque o mandril sobre a broca. Aperte-o na pinça com uma chave de soquete.

14. Coloque a pinça sobre o mandril. Se a pinça foi corretamente posicionada, os flanges sobre ela irão se encaixar nas fendas do mandril, impedindo-a de girar.

    Instale a porca da tampa na pinça concêntrica. Aperte-a com uma chave de gancho.