# Wartungsintervalle

Ein Zyklus wird auf einem Standardstapel von 10 mm berechnet.

|  |  |  | Starke Beanspruchung | Mittlere Beanspruchung | Leichte Beanspruchung
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Zyklen | Gesamtbohrlänge (Meter) | Maßnahme | Ersatzteil | Satz verwenden, Bestellnummer | Satz verwenden, Bestellnummer | Satz verwenden, Bestellnummer
a Unabhängig von der Bohrdicke
10.000 | 100 | Ersetzen | Kegelrad (RA-Werkzeug) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Ersetzen | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Ratschea | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Ersetzen | Ratschea |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Ersetzen | Kegelrad (RA-Werkzeug) |  | 4141 0410 91 |
Drucklager | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Kolben | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Nachfetten | Planetenwelle (LS-Werkzeug) | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | k.A.
Überlastkupplunga | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | Fett (Typ A)
100.000 | 1000 | Ersetzen | Kegelrad (RA-Werkzeug) |  |  | 4141 0410 91
Drucklager |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planetenwelle (LS-Werkzeug) | 4141 0444 90 |  |
Überlastkupplunga | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200.000 | 2000 | Ersetzen | Planetenwelle (LS-Werkzeug) | 4141 0444 90 |  |

Der Bohrvorgang kann aufgrund der unterschiedlichen Geometrie der Schneidwerkzeuge, der Materialeigenschaften oder der Schmierung zu anderen Belastungen (Drehmoment, Schubkraft) führen als der geschätzte Wert. Daher kann die gleiche Operation unterschiedlich kategorisiert werden.

| Starke Beanspruchung | Mittlere Beanspruchung | Leichte Beanspruchung
--- | --- | --- | ---
Drehzahl und Bohrleistung | Drehzahl 350-1200 U/min Drehmoment 4 Nm Schubkraft 1,3 KN | Drehzahl 1600-3200 U/min Drehmoment 1,2 Nm Schubkraft 0,6 KN | Drehzahl 3200-7300 U/min Drehmoment 0,5 Nm Schubkraft 0,25 KN
Beispiel für Betriebsabläufe | Spiralbohrer >14 mm (>9/16") Material: Alu 10 < Spiralbohrer <12,7 mm (<1/2") Material: Titan | 10 < Spiralbohrer <14mm (<9/16") Material: Alu Bohrspitze: <10mm (<3/8") Material: Titan Spiralbohrer >12,7mm (>1/2") Material: CF | Bohrspitze: <10 mm (<3/8") Material: Al Bohrspitze: <12,7mm (<1/2") Material: CFRP