# Kalibrace polohy indexovací zarážkové matice

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Otevřený klíč

1. Umístěte indexovací zarážkovou matici do přibližné polohy a proveďte vyvrtání zkušebních otvorů, abyste zjistili přesnější polohu matice.

   Před vyvrtáním zkušebního otvoru vždy utáhněte horní matici.

2. Konečné jemné nastavení proveďte otáčením dolní části matice.

   Po provedení konečného nastavení utáhněte horní matici lehce rukou. Při každém nastavení o 0,02 mm ucítíte při otáčení dolní matice „klepnutí“.

3. Po dosažení správné polohy horní pojistnou matici utáhněte.