# Inštalácia ChipLet

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Otvorené kľúče

- Imbusový kľúč

1. Upnite vrták vo zveráku s gumenými podložkami, s chráničom vretena nahor a rukoväťou vrtáka vpravo. Demontujte chránič vretena otvoreným kľúčom.

2. Demontujte krúžok hĺbky z vretena dvomi otvorenými kľúčmi.

3. Imbusovým kľúčom zložte kryt pred račňou. Utiahnite skrutku v račni a vytiahnite račňu.

4. Imbusovým kľúčom demontujte axiálne ložisko z vrtáka.

5. Namontujte späť axiálne ložisko s ChipLet. Utiahnite ChipLet imbusovým kľúčom.

6. Nasaďte račňu späť na jej pôvodné miesto. Nasaďte kryt pred račňou a utiahnite ho skrutkou.

7. Vykonajte kroky 6 až 8 v časti „Inštalácia vrtáka”.