# ChipLet'in takılması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Alyan anahtar

1. Matkabı mil koruması yukarı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sökün.

2. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

3. Bir alyan anahtar kullanarak mandalın önündeki kapağı sökün. Mandaldaki bir vidayı sıkın ve mandalı dışarı çıkartın.

4. Bir alyan anahtar kullanarak baskı yatağını matkaptan sökün.

5. Baskı yatağını bir ChipLet ile değiştirin. ChipLet'i bir alyan anahtar kullanarak sıkın.

6. Mandalı tekrar orijinal konuma yerleştirin. Kapağı mandalın önüne koyun ve kapağı vidayla sıkın.

7. “Matkabın takılması” bölümünde adım 6 - 8'i yapın.