# Uvolnění soustředné upínací kleštiny bez tlaku vzduchu

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

1. Odeberte šroub.

2. Nasaďte uvolňovací nástroj do polohy a utáhněte jej.

3. Otáčejte knoflíkem po směru hodinových ručiček, dokud se soustředná upínací kleština neuvolní.

4. Vyjměte vrtačku z držáku.

5. Sejměte uvolňovací nástroj a zašroubujte šroub.