# Installazione del trapano

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiavi a forchetta

- Chiave a brugola

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con l'unità della logica pneumatica rivolta verso il basso e l'impugnatura del trapano verso destra.

2. Se applicabile, installare l'anello della posizione di avvio sul mandrino, e spostarlo in posizione. Serrare l'anello della posizione iniziale con una chiave a brugola.

3. Installare il mandrino nella bussola dall'alto. Ruotare il mandrino in senso antiorario per alimentare il mandrino usando una chiave a forchetta.

4. Inserire la punta da trapano nel mandrino. Posizionare le chiavi a forchetta sulla bussola e la base della punta del trapano per evitare che ruotino. Serrare il collegamento. Posizionare la parte anteriore sulla punta del trapano. Ruotare la parte anteriore in senso antiorario per fissarla al connettore.

5. Allentare il trapano e capovolgerlo. Serrare il trapano nella morsa.

6. Installare l'anello di profondità sul mandrino e spostarlo in posizione. Serrare l'anello di profondità usando due chiavi a forchetta.

7. Posizionare la protezione del mandrino su di esso. Fissare la protezione del mandrino con una chiave a forchetta.

8. Fissare un raccordo per un tubo flessibile dell'aria al connettore sul fianco della valvola del motore. Collegare il tubo flessibile dell'aria al raccordo. Eseguire un test funzionale del pulsante di arresto di emergenza:

   1. Premere il pulsante di avvio.

   2. Premere il pulsante di arresto di emergenza in modo da bloccarlo in posizione. L'alimentazione dell'aria al motore si spegne e il mandrino si arresta.

   3. Scollegare il tubo flessibile dell'aria.

   4. Estrarre il pulsante di arresto di emergenza per ripristinarlo.