# Instalace nástroje ChipLet

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Otevřené klíče

- Imbusový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s krytem vřetena směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte kryt vřetena pomocí otevřeného klíče.

2. Sejměte prstenec hloubky z vřetena pomocí dvou otevřených klíčů.

3. Sejměte kryt před rohatkovým mechanizmem s použitím imbusového klíče. Utáhněte šroub v rohatkovém mechanizmu a rohatkový mechanizmus vytáhněte.

4. Sejměte přítlakové ložisko z vrtačky s použitím imbusového klíče.

5. Nahraďte přítlakové ložisko nástrojem ChipLet. Utáhněte nástroj ChipLet imbusovým klíčem.

6. Vložte rohatkový mechanizmus zpět na původní místo. Vložte kryt před rohatkovým mechanizmem na místo a zajistěte jej šroubem.

7. Proveďte kroky 6 až 8 uvedené v části „Instalace vrtáku“.