# Kalibrácia polohy indexovej zarážkovej matice

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Otvorený kľúč

1. Umiestnite indexovú zarážkovú maticu zhruba na miesto a vyvŕtajte skúšobné otvory, aby ste rozhodli o presnejšej polohe.

   Pred vyvŕtaním skúšobného otvoru vždy utiahnite hornú maticu.

2. Otáčaním dolnej časti matice vykonajte konečné úpravy polohy.

   Pri vykonávaní konečných úprav by sa mala horná matica zľahka utiahnuť rukou. Pri každej úprave o 0,02 mm pocítite pri otáčaní dolnej matice „cvaknutie“.

3. Keď je poloha správna, utiahnite hornú poistnú maticu.