# Kalibracja położenia indeksującej nakrętki ograniczającej.

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucz płaski

1. Umieścić indeksującą nakrętkę ograniczającą mniej więcej we właściwym położeniu, po czym wywiercić otwory testowe w celu ustalenia dokładniejszego położenia.

   Przed wywierceniem otworu testowego należy zawsze dokręcić górną nakrętkę.

2. Wykonać ostateczną regulację położenia, obracając dolną część nakrętki.

   Podczas wykonywania ostatecznych regulacji należy lekko dokręcać ręką górną nakrętkę. Dla każdej regulacji o 0,02 mm wyczuwalne jest „kliknięcie” podczas obracania dolnej nakrętki.

3. Po wyregulowaniu prawidłowego położenia, dokręcić górną nakrętkę blokującą.