# Velocità di alimentazione

Solitamente una cassetta di alimentazione può definire due velocità di alimentazione diverse. Ruotandola di 180 gradi è possibile modificare le velocità di alimentazione, come mostrato nella figura seguente. La velocità di alimentazione del trapano deve essere bilanciata con la velocità del mandrino. Selezionare tra le combinazioni disponibili della velocità di alimentazione nella tabella sottostante per ottenere la velocità di alimentazione desiderata.

Nuova cassetta di alimentazione
Vecchia cassetta di alimentazione

|  | Cassetta di alimentazione
--- | --- | ---
IPR | mm/giri | N$ di ordinazione
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0,15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0,16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95